Правила по охране труда в автосалоне

1. Общие требования

1.1. Определения сферы действия Правил
1.1.1. Правила по охране труда в автосалоне (далее – Правила) устанавливают требования охраны труда при проведении работ в автосалоне.
1.1.2. Требования Правил обязательны для исполнения всеми работниками автосалона независимо от специальности, квалификации и стажа работы.
1.1.3. В случае применения материалов, технологической оснастки и оборудования, выполнения работ, требования к безопасному применению и выполнению которых не регламентированы Правилами, следует руководствоваться требованиями соответствующих нормативных правовых актов, содержащих нормативные требования охраны труда, и требованиями технической (эксплуатационной) документации организации­изготовителя.
1.1.4. Основные понятия:
Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально­экономические, организационно­технические, санитарно­гигиенические, лечебно­профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни воздействия таких факторов не превышают установленных нормативов.
Вредный производственный фактор – фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию работника.
Опасный производственный фактор – фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к травме или смерти работника.
Опасность – потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности.
Рабочее место – место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем руководителя подразделения. Общие требования к организации безопасного рабочего места устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно­правовому регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально­трудовых отношений.
Средство индивидуальной защиты – средство, используемое для предотвращения или уменьшения воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения.
Средства коллективной защиты – технические средства защиты работников, конструктивно и (или) функционально связанные с производственным оборудованием, производственным процессом, производственным зданием (помещением), производственной площадкой, производственной зоной, рабочим местом (рабочими местами) и используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов.
Производственная деятельность – совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
Требования охраны труда – государственные нормативные требования охраны труда, а также требования охраны труда, установленные локальными нормативными актами автосалона, в том числе Правилами (стандартами) организации и инструкциями по охране труда.
Профессиональный риск – вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья.
Управление профессиональными рисками – комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков.

1.2. Описание вредных и (или) опасных производственных факторов, профессиональных рисков и опасностей, характерных для сферы действия Правил
1.2.1. При выполнении работ на работников возможно воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе:
1) движущихся машин и механизмов, подвижных частей технологического оборудования, инструмента, перемещаемых изделий, заготовок, материалов;
2) падающих предметов (элементов технологического оборудования, инструмента);
3) острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхности технологического оборудования, инструмента;
4) повышенной запыленности и загазованности воздуха рабочей зоны;
5) повышенной или пониженной температуры поверхностей технологического оборудования, материалов;
6) повышенной или пониженной температуры воздуха рабочей зоны;
7) повышенного уровня шума на рабочем месте;
8) повышенного уровня вибрации;
9) повышенной или пониженной влажности воздуха;
10) отсутствия или недостаточного естественного освещения;
11) недостаточной освещенности рабочей зоны;
12) физических перегрузок;
13) нервно­психических перегрузок.
1.2.2. При организации выполнения работ, связанных с воздействием на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, руководитель структурного подразделения обязан принять меры по их исключению или снижению до уровней допустимого воздействия, установленных требованиями соответствующих нормативных правовых актов.
1.2.3. При невозможности исключения или снижения уровней вредных и (или) опасных производственных факторов до уровней допустимого воздействия в связи с характером и условиями производственного процесса проведение работ без обеспечения работников соответствующими средствами индивидуальной и коллективной защиты запрещается.
1.2.4. Руководители структурных подразделений, исходя из оценки уровня профессионального риска, вправе устанавливать дополнительные требования безопасности, не противоречащие данным Правилам. Требования охраны труда должны содержаться в соответствующих инструкциях по охране труда, доводиться до работника в виде распоряжений, указаний, инструктажа.

2. Требования охраны труда работников при организации и проведении работ

2.1. Требования охраны труда, предъявляемые к работникам
2.1.1. Работник обязан:
•	соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда (включая данную инструкцию) и правила внутреннего трудового распорядка;
•	выполнять только порученную работу;
•	не допускать присутствия на рабочем месте посторонних лиц;
•	быть внимательным, не отвлекаться на посторонние дела и разговоры;
•	содержать в чистоте и порядке свое рабочее место;
•	правильно применять коллективные и индивидуальные средства защиты, бережно относиться к выданным в пользование спецодежде, спецобуви и другим средствам индивидуальной защиты;
•	немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о любом несчастном случае, происшедшем на производстве, о признаках профессионального заболевания, а также о ситуации, которая создает угрозу жизни и здоровью людей;
•	заметив нарушение требований безопасности другим работником, предупредить его о необходимости их соблюдения;
•	правильно использовать производственное оборудование, инструменты, сырье и материалы, соблюдать технологию;
•	следить за исправностью используемых оборудования и инструментов в пределах выполнения своей трудовой функции;
•	проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знаний требований охраны труда;
•	незамедлительно поставить в известность своего непосредственного руководителя о выявленных неисправностях, используемых оборудования и инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии используемых сырья и материалов, приостановить работу до их устранения;
2.1.2. Автомеханику запрещается:
•	употреблять спиртные напитки;
•	приступать к работе или находиться на рабочем месте, на территории предприятия и (или) вне территории, в рабочее время или за пределами рабочего времени при выполнении работ по поручению работодателя (его представителя) в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения;
•	курить на рабочих и других местах, за исключением специально оборудованных для этого мест;
•	применять открытый огонь на рабочих местах и в пожароопасных помещениях;
•	самовольное подключение к электрическим сетям, установкам, электроприборам.
2.1.3. Работник должен работать в специальной одежде, специальной обуви и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.
2.1.4. Работодатель обязан заменить или отремонтировать спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты, пришедшие в негодность до истечения установленного срока носки по причинам, не зависящим от работника.

2.2. Требования по проведению технико­технологических и организационных мероприятий, в том числе при назначении должностных лиц, ответственных за организацию, выполнение, контроль выполнения соответствующих мероприятий
2.2.1. Директор автосалона обеспечивает:
•	содержание оборудования в исправном состоянии и его эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил и технической (эксплуатационной) документации организации-изготовителя;
•	контроль за соблюдением работниками требований инструкций по охране труда;
•	организацию в установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, ответственным лицам по охране труда.
2.2.2. Ответственное лицо, назначенное приказом, за организацию, выполнение и контроль соблюдения работниками требований по охране труда:
•	несет персональную ответственность за создание условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда в подчиненных отделах и подразделениях;
•	организует в установленном порядке обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знаний требований охраны труда;
•	организует выдачу работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств;
•	обеспечивает исправное состояние оборудования и инструментов, оснащение рабочих мест необходимыми защитными и оградительными устройствами;
•	участвует в организации управления профессиональными рисками;
•	участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и охраны труда в отделе;
•	принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья работников производственных участков и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию пострадавшим первой помощи.

2.3. Требования при организации работ по наряду­допуску
2.3.1. Работы с повышенной опасностью должны выполняться в соответствии с нарядом­допуском на производство работ с повышенной опасностью (далее – наряд­допуск), оформляемым уполномоченными руководителем подразделения должностными лицами.
2.3.2. Нарядом­допуском определяются содержание, место, время и условия производства работ с повышенной опасностью, необходимые меры безопасности, состав бригады и работники, ответственные за организацию и безопасное производство работ.
2.3.3. Порядок производства работ с повышенной опасностью, оформления наряда­допуска и обязанности уполномоченных должностных лиц, ответственных за организацию и безопасное производство работ, установлен Положением об организации проведения работ повышенной опасности автосалона.
2.3.4. К работам с повышенной опасностью, на производство которых выдается наряд­допуск, относятся:
•	производство монтажных и ремонтных работ в непосредственной близости от открытых движущихся частей работающего оборудования, а также вблизи электрических проводов, находящихся под напряжением;
•	монтажные и ремонтные работы на высоте более 1,8 м от уровня пола без применения инвентарных лесов и подмостей;
•	работы по испытанию сосудов, работающих под давлением;
•	проведение огневых работ в пожароопасных и взрывоопасных помещениях;
•	ремонт вращающихся механизмов.
2.3.5. Перечень работ, выполняемых по нарядам­допускам, утверждается директором и может быть им дополнен.
Оформленные и выданные наряды­допуски учитываются в журнале, в котором необходимо отражать следующие сведения:
1) название подразделения;
2) номер наряда­допуска;
3) дату выдачи наряда­допуска;
4) краткое описание работ по наряду­допуску;
5) срок, на который выдан наряд­допуск;
6) фамилии и инициалы должностных лиц, выдавших и получивших наряд­допуск, заверенные их подписями с указанием даты подписания;
7) фамилию и инициалы должностного лица, получившего закрытый по выполнении работ наряд­допуск, заверенный его подписью с указанием даты получения.

2.4. Меры, исключающие непосредственный контакт работников в процессе труда с исходными материалами, заготовками, полуфабрикатами, готовой продукцией и отходами производства, оказывающими на них опасное или вредное воздействие, с указанием опасностей и связанных с ними профессиональных рисков, возможного причинения вреда здоровью работника и перечня конкретных мер, направленных на защиту работников от определенных опасностей
2.4.1. Потенциальные опасности и меры управления/контроля профрисков
Опасность	Опасное событие	Меры управления/контроля профрисков	
Автомобили, поднимаемые на высоту	Удар работника или падение на него тяжелого инструмента или груза, упавшего при подъеме/спуске.
Опрокидывание транспортного средства при проведении работ	Перед началом работы с грузоподъемным механизмом убедиться в его исправности и соответствии веса поднимаемого агрегата грузоподъемности, указанной на трафарете грузоподъемного механизма, не просрочен ли срок его испытания, а на съемных грузозахватных приспособлениях – наличие бирок с указанием допустимой массы поднимаемого груза.
При проведении технического обслуживания транспортного средства, установленного на подъемнике (гидравлическом, электромеханическом), на пульте управления подъемником должен быть вывешен запрещающий комбинированный знак безопасности с поясняющей надписью «Не трогать! Под автомобилем работают люди».
В рабочем (поднятом) положении плунжер гидравлического подъемника должен фиксироваться упором (штангой), исключающим самопроизвольное опускание подъемника	
Подвижные части узлов и агрегатов	Удары, порезы, проколы, уколы, затягивания	Использование блокировочных устройств.
Применение СИЗ, которые исключают попадание в движущиеся элементы оборудования	
Транспортное средство	Наезд транспорта на человека	Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств по территории работодателя, соблюдение скоростного режима, применение исправных транспортных средств, соответствующих требованиям безопасности.
Разделение маршрутов движения людей и транспортных средств, исключающих случайный выход людей на пути движения транспорта, а также случайный выезд транспорта на пути движения людей, в том числе с применением ограждений	
Острые кромки деталей, узлов, агрегатов, инструмента и приспособлений 	Порезы, проколы, уколы и пр. Применение неисправного оборудования, инструмента и приспособлений приводит к травмированию	Работник должен работать в специальной одежде, специальной обуви и в случае необходимости использовать другие средства индивидуальной защиты.
Периодический контроль исправности производственного оборудования	
Токсичные, го­рючие жидкости, смазочные материалы и их испарения (бензин, особенно этилированный)	Отравление при вдыхании паров, загрязнении тела, одежды и при попадании в организм с пищей или питьевой водой	Все работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля производить при неработающем двигателе, за исключением работ, технология проведения которых требует пуска двигателя. Такие работы проводить на специальных постах, где предусмотрен отсос отработанных газов	

2.4.2. В зоне технического обслуживания и ремонта транспортных средств запрещается:
•	мыть агрегаты транспортных средств легковоспламеняющимися жидкостями;
•	хранить легковоспламеняющиеся жидкости и горючие материалы, кислоты, краски, карбид кальция в количествах, превышающих сменную потребность работников в данных веществах;
•	заправлять транспортные средства топливом;
•	хранить чистые обтирочные материалы вместе с использованными;
•	загромождать проходы между осмотровыми канавами и выходы из помещений материалами, оборудованием, тарой, снятыми агрегатами;
•	хранить отработанное масло, порожнюю тару из­под топлива и смазочных материалов.

2.5. Способы контроля и управления, обеспечивающие защиту работников, отключение или блокировку оборудования
2.5.1. При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений, инструмента сообщить об этом руководителю. Пользоваться и применять в работе неисправные оборудование и инструменты запрещается.
2.5.2. Пульты управления машинами и оборудованием расположены таким образом, что они не взаимодействуют с другими предметами произвольно.
2.5.3. Машины, механизмы, производственное оборудование оснащены защитными ограждениями и блокировками. Блокировки исключают работу оборудования при снятии защитного ограждения, при нахождении человека или частей его тела в зоне работы травмирующих частей и агрегатов.
2.5.4. Работникам, ответственным за организацию, контроль и обеспечение безопасных работ, необходимо контролировать и обучать в процессе проведения инструктажа правилам безопасной работе на оборудовании. Следить за исправностью блокировочных систем на оборудовании.
2.5.5. При обнаружении неисправности оборудования, приспособлений, инструмента остановить работу до замены оборудования или устранения неисправности. Запрещено допускать применение работниками неисправного оборудования и инструментов.

2.6. Способы своевременного уведомления о возникновении вредных и (или) опасных производственных факторов, реализации профессиональных рисков при проведении работ
2.6.1. В случае возникновения потенциальных опасных и (или) вредных производственных факторов при выполнении работ работник обязан завершить работу, сообщить ответственному лицу (мастеру Иванову А.А.) о возникновении опасности.
2.6.2. Ответственное лицо при возникновении потенциальных опасных и (или) вредных производственных факторов при выполнении работ обязан организовать проведение внеплановой идентификации фактора с целью разработки мероприятий, направленных на снижение или исключение данного фактора на трудовой процесс.

2.7. Меры по защите работников, реализация которых необходима при возникновении аварийных ситуаций
2.7.1. При возникновении поломки подъемно­транспортного оборудования, угрожающей аварией, прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, груза и т. п. Опустить поднятый груз или оградить место нахождения груза. Доложить о принятых мерах непосредственному руководителю, главному инженеру и действовать в соответствии с полученными указаниями.
2.7.2. В аварийной обстановке оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий.
2.7.3. Если в процессе работы произошло загрязнение места складирования пролитыми жирами, лакокрасочными, горюче­смазочными материалами, кислотами, работу прекратить до удаления загрязняющих веществ.
2.7.4. Возникновение аварийных ситуаций может привести к несчастному случаю на производстве, пожару, отравлению.
2.7.5. Возможными причинами, вызывающими аварийные ситуации, могут быть:
•	нарушение правил и норм охраны труда;
•	неправильное использование механизмов, оборудования, инструмента;
•	неудовлетворительное состояние оборудования, проходов, освещения, необученность пострадавшего, неправильная организация или отсутствие надзора за производством работ.
2.7.6. По каждому несчастному случаю, профессиональному заболеванию работников автосалона на основании обстоятельств и причин профессионального заболевания комиссия по расследованию определяет мероприятия по устранению и предупреждению воздействия вредных производственных факторов на здоровье работников, работающих в аналогичных производственных условиях.
2.7.7. В месячный срок после завершения расследования на основании акта о случае профессионального заболевания издается распоряжение директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии о конкретных мерах по предупреждению профессиональных заболеваний.

3. Требования, предъявляемые к производственным помещениям
и производственным площадкам (для процессов, выполняемых вне производственных помещений), в целях обеспечения охраны труда работников

3.1. Запрещается загромождать проходы и проезды внутри зданий (сооружений), производственных помещений (производственных площадок) для обеспечения безопасного передвижения работников и проезда транспортных средств.
3.2. Хранение агрегатов и деталей на территории автосалона должно быть организовано на стеллажах, подставках и приспособлениях, обеспечивающих их устойчивость и возможность захвата или строповки при подъеме и перемещении.
3.3. Передвижение работающих должно осуществляться в соответствии с установленными дорожными знаками и разметкой по определенным маршрутам, указанным на схеме, вывешиваемой при въезде (входе) на территорию предприятия.
3.4. Для движения транспортных средств по территории организации и передвижения работников должен быть составлен схематический план с указанием разрешенных и запрещенных направлений движения, поворотов, выездов и съездов. План должен вывешиваться у ворот организации вместе с надписью «Берегись автомобиля» и должен освещаться в темное время суток.
3.5. При передвижении по территории и производственным помещениям предприятия работающий должен знать и помнить, что несчастные случаи наиболее часто могут происходить:
•	при выезде автомобиля из­за угла здания, из ворот помещения и въезде в них;
•	нарушении правил маневрирования и движения автомобиля в стесненных условиях (узкие проезды, проезды между рядов автомобилей и т. д.);
•	переноске (перевозке) предметов, отвлекающих внимание работающих или ограничивающих обзор пути движения;
•	передвижении автомобилей и работающих по скользкому покрытию (гололед, грязь и т. п.);
•	переходе через осмотровую канаву, решетки приямков, дренажных каналов;
•	превышении установленной скорости движения транспортных средств по территории предприятия и внутри помещений.
3.6. Вход (выход) работающих на предприятие должен осуществляться через калитку, специально для этого предусмотренную. Запрещается проход работающих через въездные и выездные ворота предприятия.
3.7. Переходы, лестницы, площадки и перила к ним должны содержаться в исправном состоянии и чистоте, а расположенные на открытом воздухе – очищенными в зимнее время от снега и льда, обработанными противогололедными средствами.
3.8. На территории, прилегающей к зданию, следует постоянно поддерживать чистоту, не допуская скопления мусора и отходов производства.
3.9. Летом необходимо производить уборку и поливку тротуаров, а зимой своевременно очищать проходы от снега, посыпать тротуары песком, не допуская образования гололеда.
3.10. Общеобменная вентиляция обеспечивает удаление воздуха из всего объема помещения.
3.11. На предприятии осуществлять контроль за работой общеобменной вентиляции, а на стационарных рабочих местах – местной вентиляции для безопасного выполнения работ.
3.12. Территория автосалона в ночное время должна освещаться. Для движения транспортных средств по территории организации и передвижения работников должен быть составлен схематический план с указанием разрешенных и запрещенных направлений движения, поворотов, выездов и съездов. План должен вывешиваться у ворот организации вместе с надписью «Берегись автомобиля» и должен освещаться в темное время суток.
3.13. При передвижении в производственных помещениях работник должен:
•	для перехода через осмотровые канавы пользоваться только переходными мостиками;
•	не стоять и не проходить под поднятым грузом, избегать места, над которыми производятся какие­либо работы;
•	не ходить по другим помещениям, если это не связано с выполнением должностных обязанностей и характером выполняемой работы;
•	не переходить перед близко идущей автомашиной или другими видами транспорта;
•	не садиться и не облокачиваться на случайные предметы и ограждения;
•	при подъеме или спуске по лестничным маршам идти спокойно, не спеша, ставить ногу полной ступней, а при необходимости держаться за перила;
•	не прикасаться к электрическим проводам, кабелям электротехнических установок;
•	не находиться в зоне действия грузоподъемных машин;
•	обращать внимание на знаки безопасности, сигналы и выполнять их требования. Запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью «Не включать – работают люди!» имеет право снять только тот работник, который его установил. Запрещается включать в работу оборудование, если на пульте управления установлен запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью «Не включать – работают люди!»;
•	если пол скользкий (облит маслом, водой, эмульсией), обратить на это внимание администрации отдела, участка;
•	в холодное время года при входе и выходе из помещения плотно закрывать за собой двери, при хождении по открытым переходам и территории предприятия надевать верхнюю одежду.
3.14. Работы по прокладке или ремонту инженерных коммуникаций, связанные с нарушением целостности конструкций полов, должны согласовываться со службой технического надзора зданий и сооружений.
3.15. Способ уборки полов должен отвечать санитарно­гигиеническим условиям, требованиям технического процесса, правилам пожарной безопасности и соответствовать материалам и устройству пола.
3.16. Очистка и другие работы по содержанию полов должны производиться в сроки, установленные технологическим подразделением и санитарно­гигиенической службой в зависимости от назначения помещений, характера их эксплуатации, а также от материала и конструкции полов.
3.17. При эксплуатации полов необходимо принятие мер по обеспечению их сохранности. Появляющиеся повреждения должны устраняться. При ремонте покрытия пола необходимо вначале восстановить подготовку, а затем и верхний слой бетонного пола.
3.18. Площадки для хранения транспортных средств должны иметь разметку, определяющую места установки транспортных средств и границы проездов. Расстояние между двумя параллельно стоящими транспортными средствами должно обеспечивать свободное открывание дверей кабин автотранспортных средств.

4. Требования, предъявляемые к оборудованию, его размещению и организации рабочих мест в целях обеспечения охраны труда работников

4.1. Требования, предъявляемые к оборудованию, отдельным его группам и видам, коммуникациям, их размещению
4.1.1 Высота помещений для хранения транспортных средств (расстояние от пола до низа выступающих строительных конструкций или инженерных коммуникаций и подвесного оборудования) и высота над рампами и проездами должна быть на 0,2 м больше высоты наиболее высокого транспортного средства, подлежащего хранению в помещении, но не менее 2 м. Высота проходов на путях эвакуации работников должна быть не менее 2 м.
4.1.2. Полы в помещениях для хранения транспортных средств должны быть стойкими к воздействию агрессивных веществ и иметь уклоны для стока воды в сторону трапов и лотков дренажной системы. Температура в помещениях не должна быть ниже 5 °С.
4.1.3. Вдоль стен, у которых устанавливаются транспортные средства, должны предусматриваться колесоотбойные устройства, обеспечивающие расстояние не менее 0,3 м от крайней точки транспортного средства до стены либо до отступающего от стены конструктивно неподвижного элемента помещения.
4.1.4. Полы в помещениях для хранения транспортных средств должны иметь разметку, определяющую места установки транспортных средств и границы проездов. Расстояние между двумя параллельно стоящими транспортными средствами должно позволять открывать двери кабины транспортных средств.
4.1.5. Технологическое оборудование, инструмент и приспособления должны в течение всего срока эксплуатации отвечать требованиям Правил и технической (эксплуатационной) документации организации­изготовителя.
4.1.6. Вспомогательное оборудование должно располагаться так, чтобы оно не выходило за пределы установленной для рабочего места площадки.

4.2. Требования к наличию ограждений, сигнальных устройств и предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков)
4.2.1. На территории предприятия в помещениях должны быть установлены знаки безопасности, сигналы, на которые работник обязан обращать внимание и выполнять их требования. Запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью «Не включать – работают люди!» имеет право снять только тот работник, который его установил. Запрещается включать в работу оборудование, если на пульте управления установлен запрещающий знак безопасности с поясняющей надписью «Не включать – работают люди!».
4.2.2. Все установленные ограждения, сигнальные устройства должны соответствовать требованиям рабочей документации изготовителя, правилам эксплуатации автоподъемника двухстоечного ROSSVIK V2­4LH.

4.3. Требования к применению средств индивидуальной защиты работников, методов и средств коллективной защиты работников
4.3.1. Работодатель обязан обеспечить приобретение и выдачу прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соответствия СИЗ работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
4.3.2. Приобретение СИЗ осуществляется за счет средств работодателя.
4.3.3. Работодатель обязан обеспечить информирование работников о полагающихся им СИЗ, а также с соответствующими его профессии и должности типовыми нормами выдачи СИЗ.
4.3.4. Работодатель обеспечивает обязательность применения работниками СИЗ.
4.3.5. Средства индивидуальной защиты выдаются согласно разработанным работодателем типовым нормам выдачи (положению об обеспечении работников средствами индивидуальной защиты).
4.3.6. У работодателя может возникнуть необходимость включить в Перечень форменную одежду либо обувь, непосредственно не связанные с безопасностью труда. По желанию работодателя эти виды одежды и обуви могут быть включены в Перечень с соответствующей пометкой. Они не анализируются по показателям защитных свойств и не учитываются как средства защиты от несчастного случая и профессионального заболевания.
4.3.7. Работодатель обязан заменить или отремонтировать специальную одежду и специальную обувь, пришедшие в негодность до окончания сроков носки по причинам, не зависящим от работника.
4.3.8. Непосредственный руководитель обязан:
•	осуществлять контроль за своевременной выдачей, по размерам сертифицированной специальной одежды, средств индивидуальной защиты;
•	осуществлять контроль за состоянием средств индивидуальной защиты, в случае обнаружения износа заменить на необходимые средства защиты;
•	следить за работниками, чтобы они правильно применяли, использовали, носили средства индивидуальной защиты.
4.3.9. Работники не допускаются к выполнению работ без выданных им в установленном порядке СИЗ, а также с неисправными, неотремонтированными и загрязненными СИЗ.

4.4. Мероприятия по обеспечению безопасности труда при организации работ на опасном технологическом оборудовании
4.4.1. Работы с повышенной опасностью в процессе технического обслуживания и ремонта транспортных средств должны выполняться в соответствии с нарядом­допуском на производство работ с повышенной опасностью, оформляемым уполномоченными работодателем должностными лицами.
4.4.2. О замеченных нарушениях требований безопасности на своем рабочем месте, а также о неисправностях оборудования, приспособлений, инструмента и средств индивидуальной защиты жестянщик должен сообщить своему непосредственному руководителю и не приступать к работе до устранения выявленных недостатков.
4.4.3. Технологическое оборудование, инструмент и приспособления должны в течение всего срока эксплуатации отвечать требованиям Правил и технической (эксплуатационной) документации организации­изготовителя.

5. Требования, предъявляемые к хранению и транспортировке исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства в целях обеспечения охраны труда работников

5.1. Особенности исходных материалов, заготовок, полуфабрикатов, готовой продукции и отходов производства, рациональные способы их хранения
5.1.1. Хранение материалов должно быть организовано с учетом их совместимости.
5.1.2. Отдельные помещения должны предусматриваться для хранения:
1) смазочных материалов;
2) лакокрасочных материалов и растворителей;
3) химикатов;
4) шин и резинотехнических изделий.
5.1.3 Отработанное масло должно сливаться в металлические бочки или подземные цистерны и храниться в отдельных помещениях.
5.1.4. Запрещается использовать открытый огонь в помещениях, в которых хранятся или используются горючие и легковоспламеняющиеся материалы или жидкости (бензин, керосин, сжатый или сжиженный газ, краски, лаки, растворители, древесина, стружка, вата, пакля).
5.1.5. Односменные запасы клея, флюсы и материалы для изготовления флюсов могут храниться в производственных помещениях в вытяжных шкафах.
5.1.6. Детали, узлы, агрегаты, запасные части должны размещаться в помещениях на стеллажах.
5.1.7. Пустая тара из­под нефтепродуктов, красок и растворителей должна храниться в отдельных помещениях или на открытых площадках и иметь бирки (ярлыки) с названием содержавшегося в ней материала.

5.2. Требования, предъявляемые к механизации и автоматизации погрузочно­разгрузочных работ, влияющие на обеспечение охраны труда работников
5.2.1. Спуски и подъемы в зимнее время должны очищаться от льда (снега) и посыпаться противоскользящим материалом.
5.2.2. При размещении транспортных средств на погрузочно­разгрузочных площадках расстояние между транспортными средствами, стоящими друг за другом (в глубину), должно быть не менее 1 м, а между транспортными средствами, стоящими рядом (по фронту), – не менее 1,5 м.
5.2.3. Если транспортные средства устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи здания, то между зданием и транспортным средством должно соблюдаться расстояние не менее 0,8 м. Расстояние между транспортным средством и штабелем груза должно быть не менее 1 м.

5.3. Меры по удалению опасных и вредных веществ и материалов из рабочей зоны
5.3.1. Во избежание загрязнения пола и оборудования лакокрасочными материалами переливать их из одной тары в другую на металлических поддонах с бортами не ниже 50 мм.
5.3.2. Разлитые на пол краски и растворители немедленно убирать с использованием песка или опилок с последующим их удалением в специально отведенное место.
5.3.3. Обтирочный материал после использования складывать в металлические ящики с крышками и по окончании смены убирать из производственных помещений в специально отведенные для этой цели места.
5.3.4. Не оставлять после работы в производственных помещениях грязный обтирочный материал.
5.3.5. На окрасочных участках и в местах хранения красок и растворителей не пользоваться открытым огнем и не применять искрообразующие приспособления и оборудование.
5.3.6. Перед снятием узлов и агрегатов системы питания, охлаждения и смазки автомобиля, когда возможно вытекание жидкости, необходимо предварительно слить из них топливо, масло и охлаждающую жидкость в специальную тару, не допуская их проливания.
5.3.7. Удалять разлитое масло или топливо с помощью сорбента, который находится на постах в специальных контейнерах. Удалять разлитое масло или топливо можно также с помощью песка, опилок, которые после использования следует ссыпать в металлические ящики с крышками, устанавливаемые вне помещения.
5.3.8. Стружки, опилки и отходы, полученные при ручной и механической обработке, следует регулярно убирать по мере их накопления в течение рабочей смены и по окончании работы.

5.4. Меры по удалению, обезвреживанию отходов производства, являющихся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов
5.4.1. Хранение материалов должно быть организовано с учетом их совместимости.
5.4.2. Отдельные помещения должны предусматриваться для хранения:
1) смазочных материалов;
2) лакокрасочных материалов и растворителей;
3) химикатов;
4) шин и резинотехнических изделий.
5.4.3. Отработанное масло должно сливаться в металлические бочки или подземные цистерны и храниться в отдельных помещениях.
5.4.4. Запрещается использовать открытый огонь в помещениях, в которых хранятся или используются горючие и легковоспламеняющиеся материалы или жидкости (бензин, керосин, сжатый или сжиженный газ, краски, лаки, растворители, древесина, стружка, вата, пакля).
5.4.5. Пустая тара из­под нефтепродуктов, красок и растворителей должна храниться в отдельных помещениях или на открытых площадках и иметь бирки (ярлыки) с названием содержавшегося в ней материала.
5.4.6. Разлитые на пол краски и растворители немедленно убирать с использованием песка или опилок с последующим их удалением в специально отведенное место.
5.4.7. Обтирочный материал после использования складывать в металлические ящики с крышками и по окончании смены убирать из производственных помещений в специально отведенные для этой цели места.

Лист согласования

Разработали:

Начальник автомастерской		Петров			И.В. Петров

Руководитель отдела продаж		Ушаков			С.С. Ушаков

Согласовали:

Руководитель юридической службы		Аксакова			Л.М. Аксакова

Главный инженер		Коньков			А.Б. Коньков

Руководитель службы охраны труда 		Сергеева			Д.П. Сергеева