Порядок входного контроля поступающих в ООО «Перспектива» специальной одежды, специальной обучи
и других средств индивидуальной защиты

1. Порядок работы комиссии по контролю поступающих в ООО «Перспектива» спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты.
1.1. Для проверки соответствия требованиям ООО «Перспектива» поступающих в ООО «Перспектива» средств индивидуальной защиты создается комиссия. Состав комиссии определяется ежегодно приказом директора.
1.2. Приемка и проверка качества СИЗ, поставляемых в ООО «Перспектива», осуществляется на складе комиссией. В состав комиссии включаются руководители и (или) специалисты служб (отделов), специалисты, ответственные за приобретение СИЗ.
1.3. При поступлении на склад должна проверяться каждая партия СИЗ. Поступившие в ООО «Перспектива» средства индивидуальной защиты должны подвергаться выборочному, но не менее 10% от поступившей партии, контролю на соответствие основных характеристик изделий показателям, установленным для них стандартами, техническими условиями и другой нормативно­технической документацией. На каждую поступившую партию СИЗ должен быть сертификат соответствия.
1.4. Для проверки качества СИЗ на складе должно быть выделено рабочее место, которое должно быть оборудовано и укомплектовано нормативно­технической документацией согласно Перечню документов в области стандартизации, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования, утв. решением Комиссии таможенного союза от 09.12.2011 № 878.
1.5. Поставленные СИЗ проверяются на соответствие номенклатуре, указанной в договоре поставки (заявке на поставку), по количеству, типу, размерам и принадлежности к мужской и женской. Все принятые СИЗ должны иметь сертификат соответствия и (или) декларацию о соответствии, правильно оформленный товарный ярлык и их качество должно отвечать требованиям ГОСТ, ТУ.
1.6. Проверка СИЗ должна проводиться в зависимости от его вида.
1.7. При приемке специальной одежды проверяется:
•	внешний вид;
•	комплектность;
•	правильность маркировки;
•	соответствие применяемых тканей, материалов и фурнитуры;
•	соответствие линейных размеров изделия, симметричности форм;
•	расположение парных деталей;
•	качество строчек и швов;
•	количество слоев утеплителя в пакете;
•	наличие эмблемы.
1.8. При приемке специальной обуви проверяется:
•	внешний вид;
•	правильность маркировки;
•	соответствие применяемых материалов и фурнитуры;
•	соответствие линейных размеров;
•	парность обуви по размерам, форме, цвету;
•	качество крепления деталей обуви, качество внутренних деталей (задников, подносков);
•	наличие и качество крепления подкладки (наличие не разглаженных складок внутри обуви).
1.9. При приемке рукавиц и перчаток проверяется:
•	внешний вид;
•	правильность маркировки;
•	соответствие применяемых материалов;
•	соответствие размеров изделия;
•	качество строчек, швов, полимерных покрытий.
1.10. При приемке СИЗ проверяются:
•	комплектность поставки (наличие паспорта, инструкции по эксплуатации), правильность упаковки, ростовочный ассортимент лицевых частей СИЗОД;
•	наличие деформаций и механических повреждений лицевых частей, соединительных трубок, фильтрующих и других элементов, целостность клапанов входа и выхода;
•	соответствие маркировки фильтрующих элементов СИЗ указанным в заявке и срокам гарантированного хранения.
1.11. При приемке средств защиты глаз и лица проверяются:
•	комплектность поставки СИЗ (наличие паспорта и инструкции по эксплуатации);
•	наличие маркировки (условного обозначения) на очках, пипках и светофильтрах и соответствие ее нормативно­технической документации;
•	внешнее состояние СИЗ, очковых и смотровых стекол (отсутствие острых кромок, раковин, трещин, наплывов, сколов и других дефектов);
•	прочность закрепления очковых и смотровых стекол;
•	сроки гарантийного хранения.
1.12. По приемке средств защиты головы (каски) проверяется:
•	комплекс носки, поставки изделия (наличие подшлемника, пелерины, паспорта и инструкции по эксплуатации);
•	наличие правильности маркировки (товарный знак завода­изготовителя, номер нормативно­технической документации, даты изготовления, размер каски);
•	внешний вид корпуса и внутренней оснастки (отсутствие трещин, изгиба и острых кромок);
•	надежность и прочность фиксаций несущей лепты и подбородочного ремня по размерам.
1.13. При приемке страховочных систем проверяются:
•	наличие маркировки, паспорта и инструкции по эксплуатации (маркировка должна включать: товарный знак завода изготовителя, номер привязи, клеймо ОТК и дату изготовления);
•	внешнее состояние элементов страховочной системы (отсутствие на тканевых деталях: надрывов, нарушений целостности швов, прорывов тканей в местах установки заклепок; на металлических деталях: трещин, раковин, заусенцев и нарушений антикоррозийного покрытия);
•	надежность работы пряжки и карабина (привязь должна расстегиваться и застегиваться без затруднений, раскрытие карабина должно происходить усилием одной руки только после нажатия предохранительного устройства).
1.14. При приемке средств защиты органа слуха (наушники) проверяется:
•	комплектность поставки, наличие паспорта, инструкции по эксплуатации, правильность упаковки, маркировки изделия;
•	наличие деформаций и механических повреждений частей наушников, отсутствие колющих и острых углов, возможность регулирования, гибкость оголовья.
1.15. Заверенные поставщиком копии сертификатов соответствия и (или) декларации о соответствии на СИЗ должны храниться на складе.
1.16. Товарный ярлык СИЗ должен быть выполнен в твердом исполнении. На товарном ярлыке печатным шрифтом указывается ниже перечисленная информация, которая должна быть заверена печатью отдела технического контроля производителя:
•	для специальной одежды – наименование изделия, его защитные свойства, размер, дата выпуска, наименование технической документации, по которой оно было изготовлено, артикул ткани верха, состав ткани верха, название предприятия­изготовителя и его адрес, название поставщика и его адрес;
•	для специальной обуви – наименование обуви, его защитные свойства, артикул, размер, полнота, дата выпуска, наименование технической документации, по которой она была изготовлена, название предприятия и КОД изготовителя и его адрес, название поставщика и его адрес.
1.17. При выявлении несоответствия СИЗ по количеству, качеству, комплектности, номенклатуре и маркировке составляется Акт о неудовлетворительном качестве спецодежды, спецобуви и других СИЗ, поступивших на склад, в адрес поставщика направляется письмо с указанием претензий, выявленных в ходе приемки СИЗ.
1.18. Претензионная работа проводится в соответствии с Положением о порядке ведения претензионной и исковой работы.
1.19. Контроль за эффективной организацией работ по обеспечению работников СИЗ осуществляется комиссией не реже одного раза в квартал.
В состав комиссий должны входить: работник службы охраны труда, работник отдела снабжения и руководители подразделений, для которых закупается спецодежда.
1.20. Комиссия по контролю за эффективной организацией работ по обеспечению работников СИЗ должна проверять:
•	наличие на складе необходимой нормативной документации и справочной литературы;
•	наличие на складе заверенных копий сертификатов соответствия;
•	порядок ведения личных карточек учета выдачи СИЗ и соблюдение периодичности выдачи СИЗ;
•	условия хранения СИЗ на складах и в санитарно­бытовых помещениях;
•	организацию ухода за СИЗ (химчистка, стирка, ремонт);
•	фактическое обеспечение работников СИЗ на рабочих местах в соответствии с условиями труда и сезонностью;
•	порядок составления заявок на приобретение СИЗ, соответствие их нормам выдачи и фактическим условиям труда;
•	исполнение заявок на приобретение СИЗ, в том числе соблюдение сроков поставки, соответствие заявленной номенклатуре, маркам, типам, моделям, ростам и размерам для мужчин и женщин;
•	ведение систематического анализа поступления некачественных СИЗ и принимаемые меры для устранения подобных случаев.