Изменения и дополнения
к Инструкции по охране труда для аккумуляторщика
от 07.02.2018 № 27

1. На основании пункта 27 Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утв. приказом (кем, когда утверждены, № приказа), пункт 33 Инструкции по охране труда для аккумуляторщика от 07.02.2018 № 27 изменить и изложить в следующей редакции:
«33. При одновременной зарядке не более 10 аккумуляторных батарей на аккумуляторном участке допускается иметь помещения:
•	для хранения кислот (щелочей) и приготовления электролита;
•	для ремонта аккумуляторов.
Стены и пол помещений аккумуляторных участков должны облицовываться керамической плиткой.».
2. Исключить пункты 134–153 из Инструкции по охране труда для аккумуляторщика от 07.02.2018 № 27.

Директор		Плотников		А.В. Плотников

Лист ознакомления с изменениями и дополнениями
к Инструкции по охране труда для аккумуляторщика от 07.02.2018 № 27

Дата ознакомления	Должность	Ф. И. О.	Подпись	

				

Изменения и дополнения
к Инструкции по охране труда для автослесаря
от 08.02.2018 № 32

1. На основании пункта 80 Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утв. приказом (кем, когда утверждены, № приказа), подпункт 4 пункта 91 Инструкции по охране труда для автослесаря от 08.02.2018 № 32 изменить и изложить в следующей редакции:
«4) оставлять без присмотра вывешенное транспортное средство на высоте более половины диаметра колеса ремонтируемого транспортного средства;».
2. На основании пункта 80 Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утв. приказом (кем, когда утверждены, № приказа), дополнить пункт 91 Инструкции по охране труда для автослесаря от 08.02.2018 № 32 подпунктом 17 следующего содержания:
«17) выдувать сжатым воздухом пыль, опилки, стружку, мелкие частицы и обрезки материалов.».
3. На основании пункта 108 Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утв. приказом (кем, когда утверждены, № приказа), дополнить Инструкцию по охране труда для автослесаря от 08.02.2018 № 32 пунктом 115 следующего содержания:
«115. При проведении ударных работ с использованием ручного инструмента: молотков, кувалд, а также при работе зубилом или другим рубящим инструментом необходимо пользоваться защитными очками для предохранения глаз от поражения мелкими частицами обрабатываемого материала.».
4. На основании пункта 109 Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утв. приказом (кем, когда утверждены, № приказа), дополнить Инструкцию по охране труда для автослесаря от 08.02.2018 № 32 пунктом 116 следующего содержания:
«116. При прекращении подачи электроэнергии или перерыве в работе электроинструмент должен быть отсоединен от электросети. Запрещается оставлять без присмотра электроинструмент, подключенный к электросети.».

Директор		Плотников		А.В. Плотников

Лист ознакомления с изменениями и дополнениями к
Инструкции по охране труда для автослесаря от 08.02.2018 № 32

Дата ознакомления	Должность	Ф. И. О.	Подпись