СОГЛАСОВАНО
Председатель представительного органа
_____________   ______________________
           (подпись)                               (инициалы, фамилия)
«      »                              20        г.		УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
_____________   _____________________
           (подпись)                               (инициалы, фамилия)
«      »                              20        г.	

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда № ___ при проведении отделочных работ

1. Общие требования охраны труда

1.1. Настоящая Инструкция определяет безопасные методы и приемы работ, а также технические и организационные мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение отделочных работ, к которым относятся штукатурные, малярные, облицовочные и стекольные работы.
1.2. К проведению отделочных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие профессиональное обучение в объеме среднего профессионального образования, обязательный предварительный медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, при вредных условиях труда дополнительно проводят стажировку на рабочем месте. Работники рабочих профессий ежегодно обучаются оказанию первой помощи пострадавшим на производстве и проходят проверку знаний требований охраны труда в установленном порядке.
1.3. При проведении отделочных работ работники обязаны:
•	выполнять требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности;
•	соблюдать Правила трудового распорядка, помнить о личной ответственности за соблюдение правил охраны труда;
•	знать Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, требования эксплуатационной документации на инструменты, приспособления, оборудование, применяемые при проведении отделочных работ;
•	уметь правильно применять орудия труда, в том числе инструмент и приспособления;
•	правильно пользоваться выданной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;
•	уметь оказать первую помощь пострадавшему при несчастном случае;
•	знать месторасположения аптечки первой помощи, первичных средств пожаротушения, пути эвакуации людей в случае аварии, стихийного бедствия или пожара;
•	не появляться на работе и не приступать к работе в нетрезвом состоянии, а также не приносить с собой и не распивать на рабочем месте спиртные напитки;
•	принимать меры по устранению нарушений правил охраны труда, сообщать немедленно об этих нарушениях руководителю работ;
•	соблюдать режим работы и отдыха;
•	выполнять только ту работу, по которой проинструктирован и допущен ответственным руководителем;
•	не выполнять распоряжений, если они противоречат требованиям охраны труда;
•	не допускать присутствия на рабочем месте и в зоне производства отделочных работ посторонних лиц;
•	содержать рабочее место в течение рабочего дня в чистоте и порядке;
•	применять в процессе работы средства малой механизации по назначению в соответствии с эксплуатационной документацией;
•	поддерживать порядок на рабочих местах, своевременно очищать их от мусора, снега, наледи, не допускать нарушений правил складирования материалов и конструкций; 
•	быть внимательным во время работы и не допускать нарушений требований охраны труда.
1.4. При проведении отделочных работ на работников возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов, в том числе:
1) движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающихся заготовок и строительных материалов;
2) падающие предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений, оборудования;
3) расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,8 м и более на расстоянии ближе 2 м от границы перепада по высоте в условиях отсутствия защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений менее 1,1 м, а также при выполнении работ на высоте более 1,8 м при нахождении непосредственно на элементах конструкции или оборудования;
4) повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;
5) повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
6) повышенные уровни шума и вибрации на рабочих местах;
7) повышенная влажность воздуха;
8) повышенные уровни статического электричества;
9) повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
10) токсичные и раздражающие химические вещества, проникающие в организм человека через органы дыхания, желудочно­кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки;
11) физические перегрузки;
12) нервно­психические перегрузки.
1.5. При проведении отделочных работ не исключаются следующие опасности:
1) используемые движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования, передвигающиеся заготовки и строительные материалы,
2) опрокидывание машин;
3) неустойчивое состояния сооружения, объекта, опалубки и поддерживающих креплений;
4) высокие ветровые нагрузки;
5) падающие предметы и материалы, самопроизвольно обрушающиеся конструкции зданий и сооружений и их элементы, оборудование;
6) наличие острой кромки, углов, торчащих штырей;
7) работы на высоте;
8) опасность, связанная с выбросом пыли и вредных веществ;
9) опасность, связанная с воздействием шума, в том числе опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности;
10) опасность недостаточной освещенности или повышенной яркости света в рабочей зоне;
11) опасность воздействия пониженных или повышенных температур воздуха;
12) опасность поражения током;
13) иные опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников.
1.6. Для снижения воздействия опасных и вредных производственных факторов работники, выполняющие отделочные работы, обязаны правильно применять средства индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно­монтажных и ремонтно­строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением.
1.7. Принимать пищу следует в специально оборудованных помещениях, прием пищи на рабочих местах не допускается.
1.8. Не допускается курение на рабочих местах и во время выполнения работ. Курить разрешается в специально отведенных для этой цели местах во время перерывов в работе.
1.9. При передвижении по территории предприятия, строительно­монтажного участка работник, выполняющий отделочные работы, обязан:
•	ходить только по пешеходным дорожкам, тротуарам;
•	быть внимательным к движущемуся транспорту;
•	при необходимости движения по проезжей части следует идти по краю дороги, лицом навстречу движущемуся транспорту, рельсовый транспорт – обходить спереди, весь остальной – сзади;
•	при выходе из здания убедиться в отсутствии движущегося рядом транспорта;
•	проходить в производственные корпуса и помещения только через специально оборудованные для этой цели места. Запрещается пользоваться технологическими воротами;
•	соблюдать осторожность при входе (выходе) в помещение. При передвижении по лестницам и у дверей обращать внимание на наличие порогов и других перепадов высоты пола, избегать мест падения сосулек и снега;
•	переходить железнодорожные пути только в установленном месте, по пешеходным настилам;
•	при переходе железнодорожных путей по пешеходному настилу убедиться в отсутствии движущегося состава;
•	не переходить пути по пешеходному настилу перед близко идущим поездом;
•	быть внимательным к выбоинам и наледи на дорогах и обходить их стороной.
1.10. За нарушение требований настоящей инструкции по охране труда работник, выполняющий отделочные работы, несет ответственность согласно действующему законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть и надеть спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты установленного образца (в зависимости от условий и характера выполняемых работ). Застегнуть или обвязать обшлага рукавов, заправить одежду так, чтобы не было развевающихся концов, волосы убрать под плотно облегающий головной убор. Не закалывать одежду булавками, иголками, не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.
2.2. При выполнении работ с растворами, имеющими химические добавки, необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки, защитные очки и другие) согласно инструкции изготовителя применяемого состава.
2.3. При сухой очистке поверхностей и других работах, связанных с выделением пыли и газов, а также при механизированной шпатлевке и окраске необходимо пользоваться респираторами и защитными очками.
2.4. При очистке поверхностей с помощью кислоты или каустической соды необходимо работать в предохранительных очках, резиновых перчатках и кислотостойком фартуке с нагрудником.
2.5. При нанесении раствора на потолочную или вертикальную поверхность следует пользоваться защитными очками.
2.6. При выполнении работ с применением электроинструмента, ручного слесарно­монтажного инструмента, с использованием грузоподъемных механизмов и другого оборудования необходимо выполнять требования соответствующих инструкций по охране труда и инструкций по эксплуатации.
2.7. Во избежание травмирования глаз при работах, связанных с попаданием в глаза пыли, стружки, при пробивке отверстий в стенах, при заточке инструмента и прочих работах, связанных с опасностью повреждения глаз, необходимо пользоваться защитными очками или щитками.
2.8. Установить соответствующие ограждения и вывесить предупреждающие плакаты.
2.9. При проведении отделочных работ запрещается применение неинвентарных средств подмащивания.
2.10. Места, над которыми производятся стекольные или облицовочные работы, необходимо ограждать. Запрещается производить остекление или облицовочные работы на нескольких ярусах по одной вертикали.
2.11. В местах применения окрасочных составов, образующих взрывоопасные пары, электропроводка и электрооборудование должны быть обесточены или выполнены во взрывобезопасном исполнении, работа с использованием огня в этих помещениях не допускается.
2.12. Производство отделочных работ при температуре окружающей среды ниже 5 °С 
следует выполнять с применением специализированных составов или противоморозных добавок в соответствии с технологической картой производства работ и при обязательном подтверждении соответствия его технических характеристик для температурно­
влажностного режима строительного объекта.
2.13 Производство отделочных работ в случаях, когда их выполнение полностью или частично скрывает результаты предшествующих строительно­монтажных работ, допускается только после проверки правильности выполнения работ по устройству закрываемых элементов конструкций или материалов с составлением акта освидетельствования скрытых работ.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Работники, выполняющие отделочные работы, обязаны соблюдать трудовую и технологическую дисциплину, воздерживаться от действий, мешающих другим работникам выполнять их трудовые обязанности, содействовать устранению причин, мешающих нормальной работе.
3.2. Работники, выполняющие отделочные работы, обязаны применять только исправный, испытанный инструмент.
3.3. В процессе работы работнику запрещается убирать, переставлять временные ограждения, снимать плакаты, заземления и проходить на территорию огражденных участков без разрешения непосредственного руководителя работ.
3.4. Запрещается обогревать и сушить помещения жаровнями и другими устройствами, выделяющими в помещения продукты сгорания топлива.
3.5. При выполнении работ по приготовлению и нанесению окрасочных составов следует соблюдать требования безопасности, содержащиеся в инструкциях их изготовителей.
3.6. Не допускается применять растворители на основе бензола, хлорированных углеводородов, метанола.
3.7. При выполнении окрасочных работ с применением окрасочных пневматических агрегатов необходимо:
1) до начала работы осуществлять проверку исправности оборудования, защитного заземления, сигнализации;
2) в процессе выполнения работ не допускать перегибания шлангов и их прикосновения к подвижным стальным канатам;
3) отключать подачу воздуха и перекрывать воздушный вентиль при перерыве в работе или обнаружении неисправностей механизма агрегата.
3.8. Отогревать замерзшие шланги следует в теплом помещении. Не допускается отогревать шланги открытым огнем или паром.
3.9. Тару с пожаро­взрывоопасными материалами (лаками, нитрокрасками и другими) во время перерывов в работе следует закрывать пробками или крышками и открывать инструментом, не вызывающим искрообразования.
3.10. При работе с растворонасосом необходимо:
1) удалять растворные пробки, осуществлять ремонтные работы только после отключения растворонасоса от сети и снятия давления;
2) осуществлять продувку растворонасоса при отсутствии людей в зоне 10 м и ближе;
3) держать форсунку при нанесении раствора под углом к оштукатуриваемой поверхности и на расстоянии от нее в соответствии с эксплуатационной документацией растворонасоса.
3.11. Подъем и переноску стекла к месту его установки следует производить с применением соответствующих приспособлений или в специальной таре.
3.12. Раскрой стекла следует осуществлять в горизонтальном положении на специальных столах при положительной температуре окружающей среды.
3.13. При работе с вредными или огнеопасными и взрывоопасными материалами следует непрерывно проветривать помещения во время работы, а также в течение 1 часа после ее окончания, применяя естественную или искусственную вентиляцию.
3.14. При отделочных работах с ручным распылением запрещается применять материалы, содержащие хлорированные углеводороды и метанол; содержащие свинец.
3.15. Проведение отделочных работ в закрытых помещениях допускается только при работе местной вытяжной вентиляции.
3.16. Запрещается при производстве отделочных работ применять бензол, пиробензол в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов, а также для обезжиривания обрабатываемых поверхностей.
3.17. Применение эпоксидных, полиуретановых отделочных материалов для отделки строительных изделий методом ручного распыления разрешается только в вентилируемых камерах.
3.18. При проведении стекольных работ необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
а) транспортирование и хранение стекла осуществлять в специально предназначенной для этого таре в вертикальном положении;
б) при установке стекла в ящик и при его извлечении пользоваться средствами защиты рук;
в) для перемещения тяжелых стекол применять специальные тележки, носильные ремни и вакуумные захваты;
г) при транспортировании витринных стекол больших размеров применять специальные тележки, а их подъем к месту работы осуществлять с помощью средств механизации.
3.19. При резке и обработке стекла необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
а) производить раскрой стекла на столах­верстаках, поверхность которых обшита защитной подкладкой;
б) очищать стол в процессе работы от стеклянной крошки сухой щеткой;
в) протирать перед резкой грязное и мокрое стекло, а стекла, принесенные с мороза, предварительно отогревать.
3.20. Места, над которыми производятся стекольные работы, необходимо ограждать. Запрещается производить остекление на нескольких ярусах по одной вертикали.
3.21. При проведении отделочных работ с применением извести требуется соблюдение следующих мер безопасности:
1) смешивание составов производится только в металлической емкости;
2) требуется использовать средства индивидуальной защиты для лица, глаз, рук и органов дыхания;
3) непосредственно гашение начинается спустя 10–20 минут после добавления воды в известь, во время реакции происходит интенсивное выделение пара, поэтому не рекомендуется наклоняться над емкостью и проверять консистенцию смеси руками;
4) при взаимодействии материала с водой выделяется специфический запах, поэтому работы с известью проводятся только в вентилируемом помещении либо на свежем воздухе.
3.22. При работе с цементом, известью и другими пылящими веществами необходимо пользоваться индивидуальными средствами защиты (очками, респираторами).
3.23. При укладке облицовочных материалов на горячие мастики разогревать и переносить мастику следует в емкостях, специально предназначенных для этих целей и оборудованных крышками с запирающимися устройствами.
3.24. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять:
а) в металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запорные устройства, исключающие открывание при падении бачка;
б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных участках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допускается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной трубой надевается предохранительный футляр длиной 40–50 сантиметров (из брезента или других негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует откачать мастику из трубопровода.
3.25. Запрещается:
•	переносить мастику в открытой таре;
•	в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без присмотра;
•	разогрев битумной мастики вместе с растворителями.
3.26. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.
3.27. Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания битума с растворителями.
3.28. По окончании работ с горячей мастикой должно быть обеспечено наблюдение за местом проведения работ в течение не менее 4 часов.
3.29. Во время работы при отбивке старой штукатурки и плитки работу следует производить в защитных очках. Отбивку штукатурки следует производить легким, постепенным ударом молотка на длинной ручке, находясь, по возможности, дальше от места ее падения.
3.30. При работе с пневмоинструментом подавать воздух разрешается после установки инструмента в рабочее положение. Запрещается во время работы натягивать и перегибать шланги пневмоинструмента.
3.31. Запрещается включать шланги непосредственно в магистраль (без вентилей), отсоединять и подключать их без прекращения подачи воздуха. Запрещается загружать и очищать лопатами и другим инструментом барабаны и корыта смесительных машин во время работы (на ходу).
3.32. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из­под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует плотно закрывать и хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) при выполнении отделочных работ, необходимо:
•	немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;
•	принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии.
4.2. При несчастном случае необходимо остановить травмирующее воздействие опасных производственных факторов на пострадавшего и оказывающего первую помощь, немедленно вызвать скорую помощь, оказать первую помощь пострадавшему, незамедлительно сообщить о происшествии непосредственному руководителю и принять меры к сохранению обстановки для расследования обстоятельств, при которых произошел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью окружающих и не приведет к аварии.
4.3. Работники, выполняющие отделочные работы, обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя работ о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе появлении острого профессионального заболевания (отравления).
4.4. При авариях и несчастных случаях на производстве следует обеспечить до начала расследования сохранность обстановки, если это не представляет опасности для жизни и здоровья людей.
4.5. Возобновление отделочных работ после аварийной ситуации допускается после устранения причин, приведших к аварийной ситуации и (или) несчастному случаю, по указанию ответственного руководителя работ.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Очистку оборудования, аппаратуры, инструмента после окончания отделочных работ необходимо производить при работающей вентиляции.
5.2. Не допускается оставлять на рабочих местах тару с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую емкость. По окончании работ неиспользованные и отработанные легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, предназначенные для их хранения.
5.3. По окончании отделочных работ необходимо по указанию непосредственного руководителя удалить временные ограждения и снять предупреждающие и запрещающие плакаты.
5.4. Собрать инструмент и приспособления, привести в надлежащий порядок и убрать их в отведенное для этого место.
5.5. Привести в порядок рабочее место. Обтирочные материалы после употребления следует складывать в герметичные емкости, закрываемые крышками.
5.6. Сообщить руководителю работ об окончании работ и обо всех замеченных во время работы неисправностях и недостатках.
5.7. Снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в специально отведенное для хранения место.
5.8. Вымыть лицо и руки с применением моющих и (или) обезвреживающих средств, принять душ.

Перечень нормативных правовых актов,
использованных при разработке настоящей инструкции

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.
2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденный постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.
3. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
4. Приказ Минтруда России от 11.12.2020 № 883н «Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте».
5. Приказ Минтруда России от 27.11.2020 № 835н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями».
6. Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр «Об утверждении СП 71.13330.2017 “СНиП 3.04.01­87 Изоляционные и отделочные покрытия”».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 02.12.2020 № 40 «Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670­20 “Санитарно­эпидемиологические требования к условиям труда”».

Инструкцию разработали:
_____________________________________	           				
                                          (должность)		  (подпись)                        (инициалы и фамилия)

_____________________________________	           				
                                          (должность)		  (подпись)                        (инициалы и фамилия)

Инструкцию согласовал:
_____________________________________	           				
                                          (должность)		  (подпись)                        (инициалы и фамилия)