Техническое задание
на поставку средств индивидуальной защиты для сотрудников
ООО «Гилпром»

Общие требования к поставщику и качеству СИЗ

1. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок средств индивидуальной защиты для работников ООО «Гилпром».
2. Цель – обеспечение работников ООО «Гилпром» средствами индивидуальной защиты в соответствии с приказом Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 766н «Об утверждении правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами».
3. Товар должен быть новым. Дата выпуска – не ранее 1­го квартала 2024 года.
4. Вместе с поставляемым Товаром должны быть представлены декларации и сертификаты соответствия, подтверждающие его качество и безопасность. 
5. Изделия должны быть отутюжены.
6. Упаковка должна соответствовать требованиям ГОСТ, ГОСТ Р, ТУ и обеспечивать качество и сохранность Товара при перевозке и хранении. Отгрузка и доставка Товара должна производиться в транспортной упаковке, исключающей повреждение Товара и воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. 
7. Маркировка Товара должна соответствовать ГОСТу и содержать наименование Товара, наименование изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату изготовления и срок годности.
8. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемого Товара и то, что Товар свободен от любых прав третьих лиц.
9. Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар ввезен на территорию РФ легально в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, законно находится в гражданском обороте и принадлежит ему на праве собственности, имеет все необходимые сопроводительные документы, полученные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, не является предметом залога, под арестом не состоит, свободен от прав третьих лиц. Все возникшие с невыполнением либо ненадлежащим выполнением данного обстоятельства убытки и расходы поставщик обязан возместить в течение 10 рабочих дней при наличии мотивированной претензии.
10. Товар должен соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза, иметь подтверждение соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 (декларация соответствия или сертификат согласно приложению № 4 к ТР ТС 019/2011). Поставляемая продукция должна сопровождаться инструкцией по эксплуатации и подтверждаться сертификатами (декларациями) соответствия, санитарно­эпидемиологическими заключениями.
11. Декларация о соответствии должна быть оформлена по единой форме, утвержденной Решением Комиссии Таможенного союза. Сертификат должен быть аккредитован органом по сертификации, включенным в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 
12. Размеры поставляемого Товара должны соответствовать приложению № 1 к Тех­ни­ческому заданию.
13. Поставщик должен поставлять Товар в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки.
Требования к срокам замены СИЗ поставщиком и условия оплаты
1. Поставщик должен заменить СИЗ в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента, когда комиссия организации по входному контролю направила ему претензию к качеству поставленных товаров.
2. Поставщик должен быть согласен на оплату СИЗ в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подписания документов приемки Товара.

Требования к цене СИЗ

№	Наименование	Количество	Ед. измерения	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.	
1	Перчатки антивибрационные	100	Пары	1100,00	110 000,00	

Приложение № 1
к Техническому заданию

№
п/п	Наимено­
вание СИЗ	Критерий выбора	Единица измере­
ния критерия (при наличии)	Значения критериев	
				Изменяемое значение критерия	Постоянное значение критерия	
				Мини­
маль­
ное 	Макси­маль­
ное		
1	Анти-вибра-ционные перчатки	Количество	Пара			100	
		Назначение				Защита рук от вибрации (локальной и общей)	
		Описание				Перчатки из прочной полимерной ткани с уплотнением на пальцах. Обеспечивают износоустойчивость к разрывам, проколам, порезам. На перчатках защитные накладки из износостойких материалов в местах концентрации нагрузок и виброгасящие вставки из полимерных материалов. Удобная манжета с застежкой в виде липучки	
		ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.002­97				Соответствие	
		Материал основа				Полимер	
		Материал тыльной части				Дышащий, материал EVA	
		Манжета				Липучка	
		Устойчивость к истиранию				2­й эксплуатационный уровень	
		Сопротивление порезам лезвия				2­й эксплуатационный уровень	
		Устойчивость к разрывам				2­й эксплуатационный уровень	
		Устойчивость к проколам				2­й эксплуатационный уровень	
		Цвет		Черный с красным		
		Температурный режим использования	°C	­21	+50	­