Общество с ограниченной ответственностью «Гамма»
(ООО «Гамма»)

ПРИКАЗ

    01.04.2024   						№         23 
Москва

Об утверждении перечня работ с повышенной опасностью

В соответствии с Правилами обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень работ с повышенной опасностью, выполняемых по наряду­допуску (приложение 1).
2. Секретарю Крутиковой Е.Г. ознакомить с приказом и приложением под подпись руководителей структурных подразделений организации, в которых выполняют работы повышенной опасности.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на руководителя службы охраны труда Смирнова Е.В.

Директор		Тагилов			В.В. Тагилов

С приказом ознакомлены:

<…>

Общество с ограниченной ответственностью «Гамма»
(ООО «Гамма»)

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ, ПРОВОДИМЫХ ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ		Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «Гамма»
от    01.04.2024     №    23  

Отнести к работам, связанным с повышенной опасностью и проводимым по наряду-допуску:
1) работы с применением подъемных сооружений и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;
2) работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах;
3) земляные работы на участках с патогенным заражением почвы (свалки, скотомогильники и др.) в охранных зонах подземных электрических сетей, газопровода, нефтепровода, нефтепродуктопровода и других опасных подземных коммуникаций;
4) осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта;
5) работы на высоте;
6) работы на участках, на которых имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках;
7) работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог;
8) газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, виды ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных ­газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании);
9) кровельные работы газопламенным способом;
10) монтаж оборудования, трубопроводови воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов;
11) монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях.

Перечень составил:

Главный инженер			Иванов		В.С. Иванов

Согласовал:

Руководитель службы охраны труда			Смирнов		Е.В. Смирнов