_________________________________		УТВЕРЖДАЮ
           (наименование организации полное и краткое)		Генеральный директор
_________________________________		____________________________________
				(подпись, инициалы и фамилия)
		«___» ______________ 20__ года

Паспорт рабочего места

Цех                                                           № __________	
Участок –                                          Механический участок	
РМ                                                            фрезеровщика	
Вид рабочего места
(простое, многостаночное, коллективное и т. д.)	1. Станок фрезерный, инв. № 4353	

1. Санитарно­гигиенические факторы

Критерии оценки	Фактическое значение	Должно
соответствовать	
Освещенность рабочей поверхности (общая), лк			
Микроклимат:
Температурный режим t (°С)
и относительная влажность воздуха (%)				
Шум, дБ			
Химический фактор, мг/м3
(Аэрозоли ПФД, мг/м3)			

2. Условия труда

Критерии оценки	Соответствует/
не соответствует (+/–)	Примечания	
Соответствие оборудования требованиям безопасности:		
– защитные ограждения установлены и исправны 			
– защитные экраны установлены и исправны			
– защитное заземление имеется и исправно			
Соответствие инструментов требованиям безопасности (имеется маркировка, отсутствуют сколы, трещины, физические разрушения, препятствующие работе, на инструменте имеется рукоятка)			
Соответствие оснастки требованиям безопасности (имеется маркировка, отсутствуют сколы, трещины, физические разрушения, препятствующие работе)			
Наличие организованных зон складирования (зона складирования обозначена, не загромождает места перемещения людей, техники, грузов)			
Наличие на рабочем месте плакатов по складированию, строповке, кантовке		
Наличие, исправность и применение СИЗ:			
– костюм рабочий			
– ботинки рабочие			
– средства защиты органов зрения, слуха 			
– средства защиты рук			
– средства защиты органов дыхания			
– средства защиты головы			

3. Организация рабочего места

Критерии оценки	Выполнение	Примечания	
Очищены все горизонтальные поверхности от мусора, стружки и т. д. 			
Организованы инструменты для уборки таким образом, что они не касаются пола и размещены в непосредственной близости от рабочего места			
Определены зоны ответственности за поддержание чистоты на данном рабочем месте			
Освобождены пути к пожарным гидрантам, огнетушителям, аварийным выходам, проходам			
Определено место для размещения объявлений, нет рваных и грязных объявлений			
Ничего не расположено на полу, вдоль стен, предметы не опираются на вертикальные поверхности			
Организованы места для инструментов и оснастки таким образом, что их можно легко взять, обозначены места их расположения			
Проходы обозначены			
Покрашены стены, оборудование			
Отсутствуют ненужные предметы на столе, на станке, под столом, под станком. Нет запасов незавершенного производства, запасов готовой продукции, инструментов и др.			
Кабели, идущие к оборудованию, связаны и закреплены			
Инструменты и оборудование размещены таким образом, что оператору удобно выполнять работу, каждый элемент имеет собственное, закрепленное за ним место			
Инструменты и оборудование имеют понятную маркировку			
Важные документы размещены на рабочем столе или около него таким образом, что их можно найти с одного взгляда			
Применены стандартизированные технологические документы:		
– стандарт (порядок) выполнения работ;			
– стандарт (порядок) выполнения проверок;			
– образцы предельных допусков, по которым можно легко определить пределы приемлемого и неприемлемого качества			
Личные предметы хранятся аккуратно в пределах, предусмотренных для этого и ограниченных разметкой мест			
Все материально­технические запасы, запасы незавершенного производства и готовой продукции размещены в специально отведенных местах в пределах соответствующей разметки и видны с первого взгляда. Указаны минимальные и максимальные уровни запасов			

4. Документация по охране труда

Критерии оценки	Выполнение	Примечания	
Инструкция по охране труда при работе на заточном станке			
Инструкция по охране труда для фрезеровщика			
Инструкция по охране труда по оказанию первой помощи при несчастных случаях			
Инструкция по охране труда при выполнении стропальных работ			

5. Предложения работников по улучшению условий труда на рабочем месте

1.		
2.		
3.		

Разработал: 
_________________________________		_________________   __________________
                                        (должность) 		           (подпись)		          (инициалы и фамилия)
		_________________
                   (дата)
Согласовано:
_________________________________		_________________   __________________
                                        (должность) 		           (подпись)		          (инициалы и фамилия)
		_________________
                   (дата)