НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ОТВЕТАМИ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(легкового)

г. Москва
                                                                           УТВЕРЖДАЮ
                                                                            Руководитель организации
                                                                             Наименование организации
                                                                                                                             И.О. Фамилия
                                                                            «____»_____________2019 г.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ
С АЛЬТЕРНАТИВНЫМИ ОТВЕТАМИ
ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ
ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ
(легкового)

Руководитель подразделения
                         Согласовано:
Специалист по охране труда

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утверждённым постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. № 1/29, работодатель (или уполномоченное им лицо) обязан организовать в течение месяца после приёма на работу обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.
Обучение по охране труда проводится при подготовке работников рабочих профессий, переподготовке и обучении их другим рабочим профессиям.
Работодатель (или уполномоченное им лицо) обеспечивает обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопасным методам и приёмам выполнения работы со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзамена, а в процессе трудовой деятельности – проведение периодического обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда.
Работники рабочих профессий, впервые поступившие на указанные работы, либо имеющие перерыв в работе по профессии (виду работ) более года, проходят обучение и проверку знаний требований охраны труда в течение первого месяца после назначения на эти работы.
Поскольку работа водителя автомобиля (легкового) может быть связана с опасными  и вредными условиями труда, он должен пройти обучение и проверку знаний по охране труда.
Периодическая проверка знаний проводится не реже 1 раза в год.
Экзаменационные билеты с альтернативными ответами для проверки знаний по охране труда водителя автомобиля (легкового) разработаны на основании Правил по охране труда на автомобильном транспорте, утверждённых приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018 г. №59н, а также других документов, регламентирующих безопасность труда водителя автомобиля (легкового), его квалификационных характеристик в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих, а также анализа условий и безопасности его труда.
В экзаменационных билетах после наименования вопроса в скобках указана ссылка на соответствующий документ из перечня нормативных документов, на основании которых разработаны экзаменационные билеты.
Настоящие экзаменационные билеты могут быть использованы в качестве тренажёра для подготовки к проверке знаний. Для удобства к экзаменационным билетам приложена таблица кодов правильных ответов.
Перечень
нормативных документов, на основании которых разработаны
экзаменационные билеты с альтернативными ответами
для проверки знаний по охране труда
водителя автомобиля (легкового)
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.
2. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утверждённый постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. № 1/29.
3. Правила дорожного движения Российской Федерации, утверждённые постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090.
4. Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018 г. №59н.
5. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. № 552н.
6. Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утверждённые приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 сентября 2014 г. №642н.
7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390.
8. Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утверждённые приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н.
9. Межотраслевая инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве. – М.: ЭНАС, 2018.

ТАБЛИЦА
КОДОВ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ
№
билета	Номера правильных ответов	
	1 вопрос	2 вопрос	3 вопрос	4 вопрос	5 вопрос	
1	2	1	1	2	4	
2	1	2	3	3	3	
3	2	5	3	3	3	
4	5	4	2	5	1	
5	5	3	5	3	2	
6	3	1	3	6	1	
7	1	4	5	3	1	
8	4	1	3	2	3	
9	2	3	5	1	2	
10	3	1	3	7	4	
11	2	3	2	1	1	
12	2	3	3	4	1	
13	1	3	4	5	3	
14	2	3	4	3	1	
15	3	4	3	1	4	

Билет № 1
1. КАКОВА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЕЖЕГОДНОГО ОСНОВНОГО
ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО
ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО)? /1, ст. 115/
1. 31 календарный день.
2. 28 календарных дней.
3. 24 рабочих дня.
4. 20 рабочих дней.
2. ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО)
РАЗРЕШАЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ ТЕЛЕФОНОМ?
/3, п. 2.7/
1. При условии, что телефон оборудован техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук.
2. При условии, что скорость движения автомобиля не превышает 40 км/ч.
3. При условии, что движение осуществляется в светлое время суток.
4. Только при условии соблюдения всех вышеперечисленных требований.
5. Водителю автомобиля (легкового) категорически запрещается пользоваться телефоном во время движения.
3. С КАКОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ РАЗРЕШАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ? /4, п. 255/
1. Не более 20 км/ч.
2. Не более 40 км/ч.
3. Не более 60 км/ч.
4. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ РЫЧАГАМИ
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ УСИЛИЯ ЗАТЯЖКИ ПРИ РАБОТЕ
С ГАЕЧНЫМИ КЛЮЧАМИ? /5, п. 39/
1. Да, разрешается, при условии соблюдения повышенных мер предосторожности.
2. Нет, не разрешается – в этом случае нужно применять гаечные ключи с удлинёнными ручками.
3. Это зависит от конструктивных особенностей заворачиваемых гаек и болтов.
5. В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ПРОМЫВАТЬ РАНУ ВОДОЙ
ПЕРЕД ЕЁ ПЕРЕВЯЗКОЙ? /9, стр. 24/
1. Только в том случае, когда требуется определить фактический размер раны.
2. Только в том случае, когда поверхность кожи вокруг раны загрязнена.
3. В любом случае, кроме венозного и артериального кровотечения.
4. Промывать раны водой запрещается.

Билет № 2
1. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН «ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР»?
/1, ст. 209/
1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.
2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.
2. С КАКОЙ СКОРОСТЬЮ РАЗРЕШАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ В ЖИЛЫХ ЗОНАХ
И НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ? /3, п. 10.2/
1. Не более 10 км/ч.
2. Не более 20 км/ч.
3. Не более 40 км/ч.
3. НА КАКОМ РАССТОЯНИИ ДО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАВЕРШЁН ОБГОН? /3, п. 11.4/
1. Не ближе, чем за 25 м.
2. Не ближе, чем за 50 м.
3. Не ближе, чем за 100 м.
4. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТКРЫТЫЙ ОГОНЬ
ПРИ ПРОВЕРКЕ УРОВНЯ МАСЛА И ЖИДКОСТИ В АГРЕГАТАХ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ? /4, п. 122/
1. Разрешается, за исключением случаев проверки агрегатов топливной системы автомобиля, при условии соблюдения работником повышенных мер безопасности.
2. Разрешается, но только для проверки уровня жидкости в баке стеклоомывателя, при условии соблюдения работником повышенных мер безопасности.
3. Не разрешается.
5. Каковы признаки открытого перелома
КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ? /9, стр. 76/
1. Сильная боль при движении или нагрузке на конечность. Деформация и отёк конечности. Синюшный цвет кожи.
2. Потеря чувствительности конечности. Озноб и дрожь. Снижение температуры тела. Кожа в месте травмы багрово-красного цвета.
3. Видны костные обломки. Деформация и отёк конечности. Наличие раны, часто с кровотечением.

Билет № 3
1. В КАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ ЭКЗЕМПЛЯРОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ СОСТАВЛЕН
ТРУДОВОЙ ДОГОВОР С ВОДИТЕЛЕМ АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО)? /1, ст. 67/
1. В одном экземпляре.
2. В двух экземплярах.
3. В трёх экземплярах.
4. По усмотрению работодателя.
2. ПРИ КАКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ? /3, п. 2.3.1/
1. При неисправности рулевого управления.
2. При неисправности рабочей тормозной системы.
3. При негорящих (отсутствующих) фарах и задних габаритных огнях в тёмное время суток или в условиях недостаточной видимости.
4. При недействующем со стороны водителя стеклоочистителе во время дождя или снегопада.
5. При любой из вышеперечисленных неисправностей.
3. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОЛЖЕН ПРЕДПРИНЯТЬ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ
(ЛЕГКОВОГО) ПРИ ОСЛЕПЛЕНИИ СВЕТОМ ФАР ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ
В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК? /3, п. 19.2/
1. Немедленно прекратить движение путём резкого торможения, затем включить аварийную световую сигнализацию.
2. Снизить скорость, перестроиться в крайнюю правую полосу движения (на обочину), включить аварийную световую сигнализацию.
3. Включить аварийную световую сигнализацию и, не меняя полосу движения, снизить скорость и остановиться.
4. Допускается выполнить любое из вышеперечисленных действий.
4. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО МЕЖДУ
БУКСИРУЮЩИМ И БУКСИРУЕМЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
ПРИ БУКСИРОВКЕ НА ГИБКОЙ СЦЕПКЕ? /3, п. 20.3/
1. Не более 4 м.
2. Не менее 6 м.
3. От 4 до 6 м.
5. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СЛУЧАЕВ НЕОБХОДИМО
НАКЛАДЫВАТЬ НА КОНЕЧНОСТИ ШИНЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ПРИ НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ? /9, стр. 34/
1. При химических и термических ожогах конечностей.
2. При венозных и артериальных кровотечениях.
3. При переломах костей конечностей.
4. Во всех вышеперечисленных случаях.

Билет № 4
1. КАКОВА ДОЛЖНА БЫТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОГО НЕПРЕРЫВНОГО ОТДЫХА? /1, ст. 110/
1. Не менее 8 часов.
2. Не менее 12 часов.
3. Не менее 20 часов.
4. Не менее 35 часов.
5. Не менее 42 часов.
2. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СЛУЧАЕВ ВОДИТЕЛЮ
АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО) ЗАПРЕЩАЕТСЯ УПРАВЛЯТЬ
ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ? /3, п. 2.7/
1. Только в том случае, если водитель находится в состоянии опьянения (алкогольного, наркотического или иного).
2. Только в том случае, если водитель находится под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание.
3. Только в том случае, если водитель находится в болезненном или утомлённом состоянии, ставящем под угрозу безопасность движения.
4. Во всех вышеперечисленных случаях.
3. КАКОЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА ИНФОРМИРУЕТ О НАЛИЧИИ
НЕРЕГУЛИРУЕМОГО ПЕРЕКРЁСТКА? /3, п. 6.2/
1. Зелёный мигающий сигнал светофора.
2. Жёлтый мигающий сигнал светофора.
3. Красный мигающий сигнал светофора.
4. КАКИЕ УЗЛЫ И АГРЕГАТЫ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
ПРОТИРАТЬ (ПРОМЫВАТЬ) С ПОМОЩЬЮ БЕНЗИНА? /4, п. 116/
1. Только карбюратор (инжектор).
2. Карбюратор (инжектор) и двигатель.
3. Карбюратор (инжектор), свечи зажигания, двигатель, генератор.
4. Любые узлы и агрегаты, по усмотрению работника.
5. Применять бензин для протирки транспортных средств и мойки деталей, узлов и агрегатов запрещается.
5. ДОЛЖЕН ЛИ РАССЛЕДОВАТЬСЯ НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ, О КОТОРОМ
ПОСТРАДАВШИЙ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО)
НЕСВОЕВРЕМЕННО СООБЩИЛ РАБОТОДАТЕЛЮ? /1, ст. 229.1/
1. Да, должен.
2. Нет, не должен.
3. По усмотрению работодателя.
4. Это зависит от конкретных обстоятельств и причин несчастного случая.

Билет № 5
1. В КАКИХ СЛУЧАЯХ ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО)
РАЗРЕШАЕТСЯ РАБОТАТЬ В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ СМЕН ПОДРЯД? /1, ст. 103/
1. В любых случаях, при условии добровольного согласия водителя автомобиля.
2. Только при замене другого работника с аналогичной профессией, с обоюдного согласия обоих работников.
3. Только при работе в выходные или праздничные дни.
4. Только с письменного разрешения работодателя.
5. Работа в течение двух смен подряд запрещается.
2. ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО)
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫЕЗДЕ ЗАДНИМ ХОДОМ
С МЕСТА СТОЯНКИ, ИМЕЮЩЕГО ОГРАНИЧЕННУЮ ВИДИМОСТЬ? /3, п. 8.12/
1. Дважды подать звуковой сигнал.
2. Дважды включить и выключить световые приборы («помигать фарами)».
3. Прибегнуть к помощи других лиц.
4. Выполнить действия, указанные в пунктах 1 и 2.
3. В КАКОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ВКЛЮЧИТЬ
АВАРИЙНУЮ СВЕТОВУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ? /3, п. 7.1/
1. Только при дорожно-транспортном происшествии.
2. Только при вынужденной остановке в местах, где остановка запрещена.
3. Только при ослеплении водителя светом фар.
4. Только при буксировке легкового автомобиля.
5. Во всех вышеперечисленных случаях.
4. КАКОВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ
РАЗОВОГО ПОДЪЁМА ТЯЖЕСТЕЙ ДЛЯ МУЖЧИН? /6, п. 32/
1. Не более 25 кг.
2. Не более 35 кг.
3. Не более 50 кг.
4. Не более 65 кг.
5. КАКОВЫ ПРИЗНАКИ ВЕНОЗНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ? /9, стр. 73/
1. Алая кровь из раны бьёт фонтанирующей струёй, над раной образуется валик из вытекающей крови.
2. Кровь пассивно вытекает из раны, очень тёмный цвет крови.
3. Кожа вокруг раны бледнеет, цвет вытекающей крови алый.

Билет № 6
1. КАКИМ ОБРАЗОМ МОЖЕТ БЫТЬ КОМПЕНСИРОВАНА СВЕРХУРОЧНАЯ
РАБОТА ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО)? /1, ст. 152/
1. Только повышенной оплатой труда.
2. Только дополнительным временем отдыха.
3. Повышенной оплатой труда или дополнительным временем отдыха.
2. ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО)
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРУДОВЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ
В СЛУЧАЕ НЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕГО СПЕЦОДЕЖДОЙ? /8, п. 11/
1. Имеет.
2. Не имеет.
3. Это зависит от времени года и температуры наружного воздуха.
3. В КАКОМ СЛУЧАЕ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО)
НЕ ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ
УКАЗАТЕЛЕМ ПОВОРОТА? /3, п. 8.2/
1. Только при движении легкового автомобиля со скоростью менее 15 км/ч.
2. Только при движении легкового автомобиля по территории организации.
3. Только если сигнал может ввести в заблуждение других участников движения.
4. Во всех вышеперечисленных случаях.
4. В КАКИХ МЕСТАХ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДВИЖЕНИЕ
ЗАДНИМ ХОДОМ НА ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ? /3, п. 8.12/
1. На перекрёстках, на пешеходных переходах, в тоннелях.
2. На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними.
3. На железнодорожных переездах.
4. В местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 м.
5. В местах остановок маршрутных транспортных средств.
6. Во всех вышеперечисленных местах.
5. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ
ПО ОБРАБОТКЕ РАН ГЛАЗ ИЛИ ВЕК? /9, стр. 32/
1. Накрыть глаз чистой салфеткой (носовым платком), зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой второй глаз для прекращения движений глазных яблок.
2. Промыть рану под струёй холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи, накрыть повреждённую область чистой салфеткой (носовым платком).
3. Обработать рану раствором перекиси водорода и накрыть повреждённую область чистой салфеткой (носовым платком).
4. Допускается любой из вышеперечисленных вариантов оказания первой помощи, по усмотрению работника.

Билет № 7
1. КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ
И УЧЁТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ? /1, ст. 212/
1. Работодатель.
2. Специалист по охране труда.
3. Непосредственный руководитель.
2. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО)
ВЫПОЛНЯТЬ ОСТАНОВКУ НА ТРАМВАЙНЫХ ПУТЯХ? /3, п. 12.4/
1. Разрешается, но только в светлое время суток.
2. Разрешается, если это не создаст помехи движению трамваев.
3. Разрешается, при условии соблюдения обоих вышеперечисленных требований.
4. Не разрешается.
3. КАКИЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДУЕТ ПРЕДПРИНЯТЬ
ПЕРЕД ПОДЪЁМОМ ЧАСТИ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ
ДОМКРАТОМ? /4, п. 272/
1. Остановить двигатель, затормозить автомобиль стояночным тормозом.
2. Удалить пассажиров из салона автомобиля, закрыть двери.
3. Установить под неподнимаемые колёса в распор не менее двух упоров (башмаков).
4. Меры безопасности, перечисленные выше в пунктах 2 и 3.
5. Все вышеперечисленные меры безопасности.
4. ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО)
ПЕРЕД ВЫХОДОМ ИЗ КАБИНЫ НА ПРОЕЗЖУЮ ЧАСТЬ ДОРОГИ? /4, п. 261/
1. Подать предупредительный звуковой сигнал.
2. Включить аварийную световую сигнализацию.
3. Убедиться в отсутствии движения как в попутном, так и во встречном направлениях.
4. Выполнить все вышеперечисленные действия.
5. КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ ПОВЯЗКИ НА РАНЫ
ПРИ РАНЕНИИ КОНЕЧНОСТЕЙ? /9, стр. 24-25/
1. Накрыть рану любой чистой салфеткой, полностью прикрыв края раны, затем прибинтовать салфетку или прикрепить её лейкопластырем.
2. Наложить на рану ватный тампон, смоченный раствором йода, затем перевязать рану бинтом, завязать концы повязки узлом, поверх повязки наложить жгут.
3. Наложить на рану лейкопластырь, затем тщательно забинтовать.
4. Допускается любой из вышеперечисленных вариантов оказания первой помощи.

Билет № 8
1. В КАКОМ СЛУЧАЕ РАБОТОДАТЕЛЬ ОТСТРАНЯЕТ
ВОДИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО) ОТ РАБОТЫ
(НЕ ДОПУСКАЕТ К РАБОТЕ)? /1, ст. 76/
1. Только в случае появления водителя автомобиля (легкового) на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.
2. Только в случае, если водитель автомобиля (легкового) не прошёл в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда.
3. Только в случае, если водитель автомобиля (легкового) не прошёл в установленном порядке обязательный медицинский осмотр.
4. Во всех вышеперечисленных случаях.
2. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЖЁЛТЫЙ МИГАЮЩИЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА? /3, п. 6.2/
1. Сигнал разрешает движение и информирует о наличии нерегулируемого перекрёстка или пешеходного перехода, предупреждает об опасности.
2. Сигнал запрещает движение и информирует о предстоящей смене сигналов.
3. Сигнал запрещает движение и предупреждает о неисправности светофора.
4. Сигнал свидетельствует о наличии регулировщика на перекрёстке или пешеходном переходе и предписывает руководствоваться его указаниями.
3. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ВЫПОЛНЯТЬ ОБГОН
НА НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ? /3, п. 11.4/
1. Разрешается.
2. Разрешается, но только в светлое время суток.
3. Разрешается, но только при движении по главной дороге.
4. Разрешается, но только при условии видимости дороги в обоих направлениях не менее 150 м.
5. Не разрешается.
4. КАКОЕ БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ
МЕЖДУ СТОЯЩИМ ПОД ЗАПРАВКОЙ И СЛЕДУЮЩИМ ЗА НИМ
АВТОМОБИЛЕМ НА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ? /7, п. 450, в)/
1. Не менее 0,5 м.
2. Не менее 1 м.
3. Не менее 3 м.
5. В КАКОМ ПОЛОЖЕНИИ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПОСТРАДАВШИЙ
ВО ВРЕМЯ ОКАЗАНИЯ ЕМУ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПО ОБРАБОТКЕ
РАН ГЛАЗ ИЛИ ВЕК? /9, стр. 32/
1. Пострадавший должен стоять.
2. Пострадавший должен сидеть.
3. Пострадавший должен лежать.

Билет № 9
1. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН «ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР»?
/1, ст. 209/
1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.
2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.
3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его отравлению.
2. С КАКОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ РАЗРЕШАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ В НАСЕЛЁННОМ ПУНКТЕ, ЕСЛИ
ОГРАНИЧЕНИЕ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ НЕ УСТАНОВЛЕНО
НА ДАННОМ УЧАСТКЕ ДОРОГИ СООТВЕТСВУЮЩИМИ ЗНАКАМИ? /3, п. 10.2/
1. Не более 110 км/ч.
2. Не более 90 км/ч.
3. Не более 60 км/ч.
3. ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ РАЗРЕШАЕТСЯ ПОДОГРЕВАТЬ ДВИГАТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ С ПОМОЩЬЮ ОТКРЫТОГО ПЛАМЕНИ
ПРИ РАБОТЕ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА? /4, п. 289/
1. При условии, что температура окружающего воздуха ниже -20ºC.
2. При условии, что подогрев производится на открытом воздухе (вне помещений).
3. При условии, что автомобиль заправлен дизельным топливом без специальных присадок, облегчающих пуск двигателя при низких температурах.
4. При условии соблюдения всех вышеперечисленных требований.
5. Подогревать двигатель открытым пламенем запрещается.
4. КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ
ДЕМОНТАЖ ШИНЫ С ДИСКА КОЛЕСА? /4, п. 212/
1. При полностью выпущенном из камеры воздухе.
2. При давлении воздуха в камере не менее 40% от нормы.
3. При давлении воздуха в камере не более 40% от нормы.
5. В КАКОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМО НАКЛАДЫВАТЬ
ШИНЫ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ
ОТКРЫТОГО ПЕРЕЛОМА КОСТЕЙ КОНЕЧНОСТЕЙ? /9, стр. 34/
1. Сначала наложить шину, а затем – повязку.
2. Сначала наложить повязку, а затем – шину.
3. В любой последовательности.
4. Накладывать шины при открытых переломах костей конечностей не следует.

Билет № 10
1. КЕМ ПРОВОДИТСЯ ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ, А ТАКЖЕ ПОВТОРНЫЙ, ВНЕПЛАНОВЫЙ
И ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА? /2, п. 2.1.3/
1. Работодателем.
2. Специалистом по охране труда.
3. Непосредственным руководителем.
4. Специальной комиссией, состоящей не менее чем из 3-х человек.
2. С КАКОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ РАЗРЕШАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ В ПОМЕЩЕНИИ? /4, п. 255/
1. Не более 5 км/ч.
2. Не более 15 км/ч.
3. Не более 25 км/ч.
3. КАКОЙ ГРУЗ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБОЗНАЧЕН ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ
ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМИ ЗНАКАМИ «КРУПНОГАБАРИТНЫЙ ГРУЗ»? /3, п. 23.4/
1. Груз, выступающий за габариты легкового автомобиля спереди или сзади более чем на 1 м от внешнего края габаритного огня.
2. Груз, выступающий за габариты легкового автомобиля сбоку более чем на 0,4 м от внешнего края габаритного огня.
3. Каждый из вышеперечисленных грузов.
4. ГДЕ НЕЛЬЗЯ ВЫПОЛНЯТЬ ОБГОН? /3, п. 11.4/
1. На регулируемых перекрёстках, а также на нерегулируемых перекрёстках при движении по дороге, не являющейся главной.
2. На пешеходных переходах при наличии на них пешеходов.
3. На железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними.
4. На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях.
5. В конце подъёма, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.
6. В местах, перечисленных в пунктах 2, 3 и 5.
7. Во всех вышеперечисленных местах.
5. КАКИЕ ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ К ЛИЦАМ,
ВИНОВНЫМ В НАРУШЕНИИ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА? /1, ст. 419/
1. Только дисциплинарная и материальная ответственность.
2. Только гражданско-правовая и административная ответственность.
3. Только уголовная ответственность.
4. Все вышеперечисленные виды ответственности.

Билет № 11
1. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ
ЕЖЕГОДНОГО ОПЛАЧИВАЕМОГО ОТПУСКА НА ЧАСТИ? /1, ст. 125/
1. Одна из частей отпуска должна быть не менее 10 календарных дней.
2. Одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
3. Одна из частей отпуска должна быть не менее 18 календарных дней.
4. При разделении ежегодного оплачиваемого отпуска на части каких-либо ограничений не предусмотрено.
2. КАКИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ
НА ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
И В УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОЙ ВИДИМОСТИ НЕЗАВИСИМО
ОТ ОСВЕЩЕНИЯ ДОРОГИ? /3, п. 19.1/
1. Только фары дальнего света.
2. Только фары ближнего света.
3. Фары дальнего или ближнего света.
3. В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАЗРЕШАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЛЕГКОВОГО
АВТОМОБИЛЯ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ? /4, п. 91, 7)/
1. В любых случаях, по усмотрению водителя автомобиля.
2. Только при выполнении отдельных видов работ, технология проведения которых требует пуска двигателя.
3. Только в тех случаях, когда техническое обслуживание или ремонт легкового автомобиля производится вне помещений (на открытом воздухе).
4. Ни в каких случаях.
4. С КАКОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ РАЗРЕШАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО БУКСИРОВКУ
ДРУГОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА? /3, п. 10.4/
1. Не более 50 км/ч.
2. Не более 70 км/ч.
3. Не более 90 км/ч.
5. КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ
ЕДКИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ В ГЛАЗА? /9, стр. 33/
1. Раздвинуть осторожно веки пальцами и подставить под струю холодной воды; промыть глаз под струёй холодной воды так, чтобы она стекала от носа кнаружи.
2. Обработать глаза специальной нейтрализующей жидкостью, затем промыть холодной водой и наложить повязку.
3. Допускается любой из вышеперечисленных вариантов оказания первой помощи.

Билет № 12
1. КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ
ПО КОЛИЧЕСТВУ СВЕРХУРОЧНЫХ РАБОТ? /1, ст. 99/
1. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 2 часов в течение двух дней подряд и 100 часов в год.
2. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год.
3. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 6 часов в течение двух дней подряд и 140 часов в год.
4. Продолжительность сверхурочных работ не ограничивается.
2. С КАКОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ РАЗРЕШАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ ПО АВТОМАГИСТРАЛИ
ВНЕ НАСЕЛЁННОГО ПУНКТА? /3, п. 10.3/
1. Не более 70 км/ч.
2. Не более 90 км/ч.
3. Не более 110 км/ч.
4. Не более 130 км/ч.
5. Не более 150 км/ч.
3. НА КАКОМ МИНИМАЛЬНО ДОПУСТИМОМ РАССТОЯНИИ
ОТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПЕРЕЕЗДА РАЗРЕШАЕТСЯ СТОЯНКА
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ? /3, п. 12.5/
1. Не менее 10 м.
2. Не менее 25 м.
3. Не менее 50 м.
4. Не менее 100 м.
4. КАКИЕ ВИДЫ РАБОТ РАЗРЕШАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ
ПОД ВЫВЕШЕННЫМ НА ОДНОМ ДОМКРАТЕ АВТОМОБИЛЕМ
(БЕЗ УСТАНОВКИ КОЗЕЛКА (ПОДСТАВКИ))? /4, п. 274, 5)/
1. Только осмотр снизу подкапотного пространства автомобиля.
2. Осмотр снизу подкапотного пространства автомобиля и проверку крепления защиты картера двигателя.
3. Любые виды работ, по усмотрению работника.
4. Никакие.
5. КАКОВЫ ПРИЗНАКИ АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ? /9, стр. 73/
1. Алая кровь из раны бьёт фонтанирующей струёй. Над раной образуется валик из вытекающей крови. Большое кровавое пятно на одежде или лужа крови возле пострадавшего.
2. Кровь пассивно вытекает из раны, очень тёмный цвет крови.
3. Кожа вокруг раны бледнеет, цвет вытекающей крови алый.

Билет № 13
1. КАКАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ
ЯВЛЯЕТСЯ НОРМАЛЬНОЙ? /1, ст. 91/
1. Не более 40 часов в неделю.
2. Не более 48 часов в неделю.
3. Не более 54 часов в неделю.
4. Не более 72 часов в неделю.
2. С ПОМОЩЬЮ ЧЕГО МОЖНО ОТКРЫВАТЬ ПРОБКУ РАДИАТОРА
НА ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ? /4, п. 276/
1. Только с помощью средств индивидуальной защиты рук.
2. Только с помощью тряпки (ветоши).
3. С помощью обоих вышеперечисленных средств.
4. Открывать пробку радиатора на горячем двигателе не разрешается.
3. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ МЕСТ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ РАЗВОРОТ НА ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ? /3, п. 8.11/
1. На нерегулируемых перекрёстках.
2. На мостах, путепроводах, эстакадах и под ними.
3. На железнодорожных переездах.
4. В местах, перечисленных в пунктах 2 и 3.
5. Во всех вышеперечисленных местах.
4. ПРИ КАКОМ УСЛОВИИ ДОПУСКАЕТСЯ ПЕРЕВОЗКА
ГРУЗА С ПОМОЩЬЮ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ? /3, п. 23.3/
1. При условии, что груз не ограничивает водителю обзор.
2. При условии, что груз не затрудняет управление и не нарушает устойчивость легкового автомобиля.
3. При условии, что груз не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой.
4. При условии, что груз не создаёт шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.
5. При условии, что груз удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям.
5. В КАКОМ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СЛУЧАЕВ
ПРИ ОКАЗАНИИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ
СЛЕДУЕТ НАКЛАДЫВАТЬ ДАВЯЩИЕ ПОВЯЗКИ? /9, стр. 69/
1. Только при кровотечениях, если кровь пассивно вытекает из раны.
2. Только после освобождения конечностей при синдроме сдавления.
3. В обоих вышеперечисленных случаях.

Билет № 14
1. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН «ОХРАНА ТРУДА»? /1, ст. 209/
1. Комплекс правовых и организационно-технических мероприятий, направленный на предотвращение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний работников.
2. Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
3. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
2. В ЧЁМ НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ ПЕРЕД ПУСКОМ ДВИГАТЕЛЯ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ? /4, п. 252/
1. В том, что автомобиль заторможен стояночным тормозом.
2. В том, что рычаг переключения передач поставлен в нейтральное положение.
3. В выполнении обоих вышеперечисленных требований.
3. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ ВЫПОЛНЯТЬ ОБГОН
НА РЕГУЛИРУЕМЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ? /3, п. 11.4/
1. Разрешается.
2. Разрешается, но только в светлое время суток.
3. Разрешается, но только при условии видимости дороги в обоих направлениях не менее 150 м.
4. Не разрешается.
4. КАКОЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ДЕЙСТВИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ВЫПОЛНЯТЬ ПРИ РАБОТЕ С ГАЕЧНЫМИ КЛЮЧАМИ? /5, п. 39/
1. Применять подкладки при зазоре между плоскостями губок гаечных ключей и головками болтов или гаек.
2. Пользоваться дополнительными рычагами для увеличения усилия затяжки.
3. Действия, перечисленные выше в пунктах 1 и 2.
4. При работе с гаечными ключами разрешается выполнять все вышеперечисленные действия.
5. КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫДАЧУ
РАБОТНИКАМ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ? /1, ст. 212/
1. Работодатель.
2. Специалист по охране труда.
3. Непосредственный руководитель.
4. Работники должны самостоятельно обеспечивать себя средствами индивидуальной защиты.

Билет № 15
1. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ВОДИТЕЛЮ АВТОМОБИЛЯ (ЛЕГКОВОГО)
ДОЛЖЕН ПРЕДОСТАВЛЯТЬСЯ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК? /1, ст. 122/
1. Не реже одного раза в 5 лет.
2. Не реже одного раза в 3 года.
3. Ежегодно.
4. Один раз в полугодие.
5. По усмотрению работодателя.
2. РАЗРЕШАЕТСЯ ЛИ НА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ ЗАПРАВЛЯТЬ
ТОПЛИВОМ ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ С РАБОТАЮЩИМ ДВИГАТЕЛЕМ?
/7, п. 451/
1. Разрешается, если в салоне автомобиля нет пассажиров.
2. Разрешается, если автомобиль работает на дизельном топливе.
3. Разрешается, при условии соблюдения обоих вышеперечисленных требований.
4. Не разрешается.
3. КАКИЕ ВНЕШНИЕ СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВКЛЮЧЕНЫ
НА ЛЕГКОВОМ АВТОМОБИЛЕ ПРИ ОСТАНОВКЕ И СТОЯНКЕ
НА НЕОСВЕЩЁННЫХ УЧАСТКАХ ДОРОГИ В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК
ИЛИ В ДРУГИХ УСЛОВИЯХ НЕДОСТАТОЧНОЙ ВИДИМОСТИ? /4, п. 277/
1. Ближний или дальний свет фар и стоп-сигналы.
2. В тёмное время суток – ближний свет фар и аварийная световая сигнализация, а в других условиях недостаточной видимости – противотуманные фары (при наличии) или ближний свет фар, стоп-сигналы и аварийная световая сигнализация.
3. Габаритные или стояночные огни.
4. Любые внешние световые приборы, по усмотрению водителя автомобиля.
5. Включать какие-либо световые приборы в этом случае не нужно.
4. КАКОЕ РАССТОЯНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНО МЕЖДУ
БУКСИРУЮЩИМ И БУКСИРУЕМЫМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ
ПРИ БУКСИРОВКЕ НА ЖЁСТКОЙ СЦЕПКЕ? /3, п. 20.3/
1. Не более 4 м.
2. Не менее 4 м.
3. Не менее 6 м.
4. От 4 до 6 м.
5. НУЖНО ЛИ ПРОМЫВАТЬ РАНУ ВОДОЙ
ПЕРЕД ЕЁ ПЕРЕВЯЗКОЙ? /9, стр. 24/
1. Нужно в любом случае.
2. Нужно только в том случае, если требуется определить фактический размер раны.
3. Нужно только в том случае, если поверхность кожи вокруг раны загрязнена.
4. Промывать раны водой запрещается.