г. Видное Московской обл.     				«  12  »     мая      20 22  г.
                   (место составления)

Акт­допуск
для производства строительно­монтажных работ на территории действующего объекта строительного производства

Покрасочный цех ООО «Гальваника»
(наименование действующего производственного объекта)
Мы, нижеподписавшиеся, представитель организации­заказчика (владельца действующего объекта строительного производства)
Петроченков Олег Павлович, главный инженер ООО «Гальваника»
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
и представитель подрядной организации Башковитов Сергей Леонидович, начальник ремонтно-строительного участка № 1 ООО «Ремонтные системы»
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность)
составили настоящий акт о нижеследующем.

Застройщик (технический заказчик) предоставляет объект
Крыша покрасочного цеха ООО «Гальваника»
(наименование объекта, участка, территории)
ограниченный координатами            В соответствии с л. 6 324-16-2021-ГП
	            (наименование осей, отметок и номер чертежа)
для производства на нем                                           кровельных работ
под руководством технического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок:
начало «  16  »        мая         20 22  г.            окончание «  19  »        мая         20 22  г.

До начала строительного производства необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель	
Предоставить приказы о назначении ответственных должностных лиц за безопасное производство работ	До начала производства работ	Башковитов С.Л.,
начальник РСУ № 1
ООО «Ремсистемы»	
Предоставить документы, подтверждающие право допуска на территорию Заказчика, в том числе: копии документов об образовании, квалификации, обучении по охране труда, при производстве специальных работ – соответствующие удостоверения	До начала производства работ	Башковитов С.Л.,
начальник РСУ № 1
ООО «Ремсистемы»	
В период с 16.05.2022–19.05.2022 обеспечить явку всех работников, участвующих в кровельных работах, для прохождения вводного инструктажа в службу главного инженера ООО «Гальваника»	До начала производства работ	Башковитов С.Л.,
начальник РСУ № 1
ООО «Ремсистемы»	
Установить защитные и сигнальные ограждения, вывесить знаки и плакаты безопасности, выставить пост	До начала производства работ	Башковитов С.Л.,
начальник РСУ № 1
ООО «Ремсистемы»	
Кровельные работы, выполняемые на высоте без защитных ограждений, производить с применением исправных, своевременно испытанных удерживающих, позиционирующих, страховочных систем и (или) систем канатного доступа в соответствии с ППР и нарядом-допуском	Постоянно	Башковитов С.Л.,
начальник РСУ № 1
ООО «Ремсистемы»	
Места производства кровельных работ, выполняемых газопламенным способом, обеспечить не менее чем двумя эвакуационными выходами (лестницами), а также первичными средствами пожаротушения	До начала производства работ	Башковитов С.Л.,
начальник РСУ № 1
ООО «Ремсистемы»	
Установить стационарные точки крепления применяемых средств обеспечения безопасности работ на высоте	До начала производства работ	Башковитов С.Л.,
начальник РСУ № 1
ООО «Ремсистемы»	
Установить и закрепить трапы шириной не менее 0,3 м с поперечными планками для упора ног при перемещении по крыше	До начала производства работ	Башковитов С.Л.,
начальник РСУ № 1
ООО «Ремсистемы»	
Рабочие зоны с превышенным допустимым уровнем шума обозначить знаками безопасности. Работу в этих зонах без использования средств индивидуальной защиты запретить
Рабочие места и проходы к ним, расположенные на перекрытиях, покрытиях на высоте более 1,8 м и на расстоянии менее 2 м от границы перепада по высоте, оснастить защитными устройствами или страховочными ограждениями высотой 1,1 м и более, а при расстоянии более 2 м – сигнальными ограждениями.
Проемы в стенах при одностороннем примыкании к ним настила (перекрытия) оградить, если расстояние от уровня настила до нижнего проема менее 0,7 м	До начала производства работ	Башковитов С.Л.,
начальник РСУ № 1
ООО «Ремсистемы»	
Разместить санитарно-бытовые помещения с соблюдением требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
Оборудовать санитарный пост с аптечкой первой помощи, носилками, фиксирующими шинами и другими средствами оказания первой помощи	До начала производства работ	Башковитов С.Л.,
начальник РСУ № 1
ООО «Ремсистемы»	
Запретить выполнение кровельных работ во время гололеда, тумана, исключающего видимость в пределах фронта работ, грозы, ветра со скоростью 6 м/сек и более, порывов ветра со скоростью 10 м/сек и более	Постоянно	Башковитов С.Л.,
начальник РСУ № 1
ООО «Ремсистемы»	
Запретить нахождение работников ООО «Ремсистемы» на объектах Заказчика в отсутствие ответственного исполнителя работ, а также по окончании рабочего дня	Постоянно	Башковитов С.Л.,
начальник РСУ № 1
ООО «Ремсистемы»	

Представитель организации­заказчика			Петроченков
		                       (подпись)

Представитель подрядной организации			Башковитов
		                        (подпись)